**OPZ AED**

- rodzaj impulsu: dwufazowy

- codzienny automatyczny auto test

- krótki czas gotowości do wyładowania, poniżej 10 sekund

- komunikaty w języku polskim

- bateria z trwałością min. 4 lata, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy

- elektrody do defibrylatora z minimum 2 letnim okresem trwałości, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy

- instrukcja obsługi w języku polskim

- sztywna torba transportowa

- w zestawie maszynka do golenia, nożyczki, rękawiczki, maska do sztucznego oddychania

- waga defibrylatora wraz z baterią i elektrodami 1,6 kg +/- 5%

- poziom ochrony min. IP 55

- zakres temperatur pracy od -20°C do 50°C

- zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745

- gwarancja powyżej 2 lat

- odporny na upadek na beton z wysokości 1 metra

- serwis w siedzibie zamawiającego w czasie trwania gwarancji bez konieczności przypominania

- brak konieczności wzywania serwisu po użyciu w akcji ratunkowej

- wyposażony w paszport techniczny

- możliwość pracy w trybie szkoleniowym wraz z dedykowanym zestawem treningowym