**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia stanowi zadanie, pn.: *„****Naprawa powłoki ogniochronnej w budynku nr 19 w pom. magazynowym nr 6, K-4246 Babki”.***
2. Inwestor: **31 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań**.

Miejsce realizacji zadania: **Rejon Wsparcia Teleinformatycznego, Babki 5a, 61-160 Babki.**

1. **Zakres zamówienia obejmuje**:
2. Wykonanie naprawy powłoki ogniochronnej na suficie **o pow. 10,00 m2**:
3. **Hpom= 3,10 m,**

* ustawienie drabiny/rusztowania przejezdne składane;
* przygotowanie podłoża;
* zagruntowanie podłoża;
* wykonanie natryskowo powłoki ogniochronnej,
* Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania trwałego połączenia istniejącej powłoki ogniochronnej z połączeniem nowego natrysku ogniochronnego.

1. **Rodzaj zabezpieczenia istniejącego zastosowanego w pomieszczeniu magazynowym:**

wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego stropu gęstożebrowego DZ (do odporności ogniowej REI 60) – uzupełnienie odpadającego fragmentu w pom. nr 6, znajdującym się   
w budynku nr 19 na terenie kompleksu wojskowego 4246 w Babkach. Zabezpieczenie zostało wykonane w systemie **Tecwool F** z przyjęciem grubości i warunków jak dla stropów żelbetowych.

1. **Środek, producent/technologia:**

**System natryskowy Tecwool F**, produkowany przez firmę **Tecresa Proteccion Pasiva S.L.,** C/Margarita Salas 30, Paraque Leganes Technologio, C.P. 28919 – Leganes (Madrid), Hiszpania.

1. **Rodzaj użytych materiałów:**

Zaprawy **Tecwool F**.

1. Z uwagi, iż jest to naprawa istniejącej powłoki ogniochronnej należy użyć tego samego materiału, który jest już na suficie, tzn. zastosować materiał ww. w pkt. 4-6.
2. **Dodatkowe wymagania Zamawiającego**:
3. Roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowalnej i obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
4. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.   
   W szczególności dostarczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej na materiał „Tecwool F” oraz Certyfikat Zgodności CE.
5. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia i przekazania frontu robót przedłoży do Zamawiającego listę pracowników, którzy będą wykonywać naprawę powłoki ogniochronnej celem przygotowania przepustki na czas wejścia i przebywania pracowników na terenie kompleksu 4246 w m. Babki.
6. W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga uprzednio telefonicznego ustalenia terminu. Koszt wizji ponosi Oferent.
7. Podany zakres prac do wykonania jest zakresem poglądowym, który może ulec zmianie.
8. Zadanie będzie rozliczone na podstawie wyceny końcowej zaakceptowanej przez Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania naprawy powłoki ogniochronnej **w terminie 21 dni od dnia otrzymania Zlecenia.**
10. Gwarancja na wykonaną robotę – **min. 36 m-cy** od dnia bezusterkowego protokółu odbioru.
11. Zmawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w dniu zakończania prac, po zawiadomieniu Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum jednodniowym.
12. Warunkiem odbioru robót jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót wolnym od wad sporządzonym przez Wykonawcę.
13. Osoba do kontaktu przy realizacji zamówienia:

* p. Anna Fraszczyk, tel.: 261 547 081.

Sporządziła:

Anna Fraszczyk