|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Załącznik nr 1** | **Zamówienie nr CRU/…/…/2025**  **z dnia …….2025** |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | |

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 szt. ślizgów z nakładką węglową do odbieraków prądu typu DSA 150.06 z ADD, zwanych dalej: „**Przedmiotem zamówienia**”.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony Przedmiot zamówienia będzie:
3. technicznie sprawny;
4. fabrycznie nowy, nieużywany;
5. wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
6. **Wymagania techniczne**:
7. Przedmiot zamówienia musi:

* być wykonany wyłącznie z materiałów wskazanych w dokumencie „Wykaz dopuszczonych materiałów, z których mogą być wykonane nakładki stykowe odbieraka prądu (pantografu) pojazdu trakcyjnego do kontaktu z siecią trakcyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” – załącznik nr 12 regulaminu sieci 2024/2025 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
* spełniać wymagania zawarte w dokumencie „Wymagania dla materiałów węglowych, nakładek stykowych pantografów dopuszczonych do współpracy z siecią trakcyjną zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Iet-4”, obowiązującym od 10.08.2024 r.

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykorzystanie przez Zamawiającego Przedmiotu zamówienia nie wpłynie w żaden sposób negatywnie na obowiązujące gwarancje udzielone przez producenta odbieraków prądu typu DSA 150.06 z ADD.
2. **Dokumentacja** – Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostawy Przedmiotu zamówienia świadectwo odbioru (certyfikat) 3.1.

Dopuszcza się dokumentację w wersji elektronicznej.

1. **Termin dostawy** – do 25 dni roboczych od podpisania zamówienia.
2. **Adres dostawy** – Punkt Techniczno-Eksploatacyjny w Krakowie „Koleje Małopolskie”, ul. Doktora Twardego 6, 31-201 Kraków.
3. **Gwarancja** – Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony Przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczone od daty podpisania przez Strony dokumentu potwierdzającego odbiór dostawy Przedmiotu zamówienia.