**Specyfikacja zamówienia**

1. Minimalne parametry techniczne fotopułapek bez GSM – 6 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Jakość foto/video** | 1920x1080 px / 1080p / FHD / FullHD (2,07 Mpix) Min. 20 FPS (klatek na sekundę) |
| **Obiektyw:** | Minimum 60 stopni |
| **Diody LED** | no-glow (940nm) |
| **Wodoodporność:** | IP66 |
| **Karta** | min. 64 GB |
| **Zasilanie:** | Minimum 8 akumulatorów AA lub AAA |
| **GSM** | nie |
| **Szyfrowanie** | nie |
| **Czujnik ruchu** | Min. 20 m. |
| **Dodatkowe wymagania** | Do każdej fotopułapki: podwójny zestaw akumulatorków min. 2450 mAH, karta pamięci SD/microSD (min. 64 GB), pasek montażowy |

1. Minimalne parametry techniczne fotopułapek z GSM – 20 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Jakość foto/video** | 1080p Full HD, 720p HD, VGA; nagrywanie z dźwiękiem do 3 minut. Min. 20 FPS (klatek na sekundę) |
| **Obiektyw:** | ok. 60 stopni |
| **Diody LED** | no-glow (940nm) |
| **Wodoodporność:** | IP66 |
| **Karta** | min. 64 GB |
| **Zasilanie:** | Minimum 8 akumulatorów AA lub AAA |
| **GSM** | Tak |
| **Szyfrowanie** | Nie |
| **Czujnik ruchu** | Min. 20 m. |
| **Łączność** | 2G/3G/4G LTE — MMS, e-mail, zdalne sterowanie |
| **Dodatkowe wymagania** | Do każdej fotopułapki: podwójny zestaw akumulatorków min. 2450 mAH, karta pamięci SD/microSD (min. 64 GB), pasek montażowy |

Dodatkowo: 2 szt. ładowarek do akumulatorków – powinny pozwalać na ładowanie min. 8akumulatorków typu AA/AAA z ładowaniem przez port USB-C.