**Opis zamówienia**

**Pawilon C1**

Umywalnia wraz z toaletami

1. Wykonanie antypoślizgowej posadzki epoksydowej ok. 25m2,
2. Ułożenie płytek ściennych o rozmiarze min. 25x60cm ok. 70m2,
3. Montaż 4 luster o wymiarach 40x50cm,
4. Przygotowanie podłoża do malowania tj. uzupełnienie ubytków ściennych oraz sufitowych, gruntowanie, szpachlowanie,
5. Nałożenie powłoki malarskiej odpornej na wilgoć ok. 57m2,
6. Wykonanie 5 kabin WC z płyt HPL o rozmiarach ok. 1x1m (tj. 4 ścianki, 5 par drzwi), ostatecznego pomiaru wykonawca jest zobowiązany dokonać osobiści podane wymiary są orientacyjne.
7. Wymiana pionu hydraulicznego ok. 7m,
8. Montaż wandaloodpornych sedesów stojących wykonanych ze stali nierdzewnej wraz   
   z niezbędnym osprzętem tj. wykonanie podtynkowej instalacji hydraulicznej wyposażonej   
   w podtynkową wodoszczelną skrzynkę do zaworu spłukującego wraz z mechanizmem spłukującym wyposażonym w system antyblokady,
9. Montaż wandaloodpornego sedesu stojącego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z niezbędnym osprzętem tj. wykonanie podtynkowej instalacji hydraulicznej wyposażonej   
   w podtynkową wodoszczelną skrzynkę do zaworu spłukującego wraz z mechanizmem spłukującym wyposażonym w system antyblokady,
10. Montaż umywalek wykonanych ze stali nierdzewnej będących na wyposażeniu AŚ Grójec, stosując nowe materiały (również hydrauliczne) potrzebne do montażu
11. Przebudowa instalacji hydraulicznej oraz montaż 16 wandaloodpornych zaworów czasowych wyposażonych w system antyblokady wraz z osłonami,
12. Przebudowa instalacji hydraulicznej oraz montaż 2 wandaloodpornych zaworów czasowych dla osób ze szczególnymi potrzebami wyposażonych w system antyblokady wraz z osłonami,
13. Przystosowanie jednej kabiny WC w poręcze dla osób ze szczególnymi potrzebami,
14. Montaż kratki kanalizacyjnej odpornej na wandalizm,
15. Montaż 2 lamp sufitowych oraz 2 lamp ściennych typu LED,
16. Montaż drewnianych drzwi wraz z ościeżnicą o wymiarach 100cm wzorem przypominające

**Pawilon D2**

Toaleta

1. Ułożenie antypoślizgowych płytek podłogowych o wymiarach min. 25x60cm ok. 11m2,
2. Ułożenie płytek ściennych o wymiarach min. 25x60cm ok. 22m2,
3. Wykonanie 4 kabin WC z płyt HPL o rozmiarach ok. 1x1m (tj. 3 ścianki, 4 pary drzwi), ostatecznego pomiaru wykonawca jest zobowiązany dokonać osobiście podane wymiary są orientacyjne.
4. Montaż 4 wandaloodpornych sedesów stojących wraz z niezbędnym osprzętem tj. podtynkowa instalacja hydrauliczna wyposażona w podtynkową wodoszczelną skrzynkę do zaworu spłukującego wraz z mechanizmem spłukującym wyposażonym w system antyblokady,
5. Montaż 2 umywalek wandaloodpornych z zabudowanymi syfonami,
6. Przebudowa instalacji hydraulicznej oraz montaż 3 wandaloodpornych zaworów czasowych wyposażonych w system antyblokady wraz z osłonami,
7. Montaż zlewu ze stali nierdzewnej o wymiarach 40x40cm wraz z wykonaniem instalacji hydraulicznej,
8. Montaż wentylatora montowanego ciągu wentylacyjnego w rurę 100mm,
9. Montaż 2 lamp LED,
10. Przygotowanie podłoża do malowania tj. uzupełnienie ubytków ściennych oraz sufitowych, gruntowanie, szpachlowanie,
11. Malowanie ścian około 15m2,
12. Malowanie sufitu około 11m2,
13. Montaż kratki kanalizacyjnej odpornej na wandalizm,

**Pawilon D2**

Umywalnia

1. Ułożenie antypoślizgowych płytek podłogowych o wymiarach min. 25x60cm ok. 19m2,
2. Ułożenie płytek ściennych o wymiarach min. 25x60cm ok. 45m2,
3. Przygotowanie podłoża do malowania tj. uzupełnienie ubytków ściennych oraz sufitowych, gruntowanie, szpachlowanie,
4. Malowanie ścian około 20m2,
5. Malowanie sufitu około 19m2,
6. Przebudowa instalacji hydraulicznej oraz montaż 14 wandaloodpornych zaworów czasowych wyposażonych w system antyblokady wraz z osłonami,
7. Montaż 6 luster o wymiarach 40x50cm zlicowanych z płytkami,
8. Montaż zlewu ze stali nierdzewnej o wymiarach 40x40cm,
9. Montaż wentylatora montowanego ciągu wentylacyjnego w rurę 100mm,
10. Montaż kratki kanalizacyjnej odpornej na wandalizm,
11. Wymiana 3 par drzwi 100cm wraz z ościeżnicami,
12. Montaż 3 lamp LED,
13. Montaż umywalek będących na wyposażeniu AŚ Grójec,