**Opis przedmiotu zamówienia**

**Żuraw Przenośny z wyciągarka linowa/ łańcuchowa do wyciągania pomp tłocznych udźwig 400kg**

Parametry Żurawia :

• Udźwig 400kg

• wysięg – 700/1200mm

• Wymiary wysokość 1900mm, szerokość/długość 1650mm

• Kąt obrotu 360stopni

• Żurawie muszą posiadać oznakowanie CE - zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa i jakości.

• Odporność na korozję i warunki atmosferyczne. Wykonane z materiałów kwasoodpornych lub cynkowanych ogniowo gwarantując długotrwałą ochronę przed agresywnym środowiskiem, charakterystycznym dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej

• Wszechstronność montażu: zarówno na podłożu żelbetonowym, jak i stalowym,