|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA**  **NETTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **(kol.4 x kol.5)** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Część I - Dostawa statycznego przetwornika momentu (0,5 – 5) nm** | | | | | | |
| **1.** | **STATYCZNY PRZETWORNIK MOMENTU**  **(0,5 – 5) NM**  **SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE:**    **KRYTERIA PODSTAWOWE STATYCZNEGO PRZETWORNIKA MOMENTU (0,5 – 5) NM;**  **PRZETWORNIK MOMENTU KOMPATYBILNY ZE STANOWISKIEM DO KALIBRACJI KLUCZY; NORBAR STATYCZNY PRZETWORNIK MOMENTU (0,5 – 5) NM, ¼”, NR KAT. 50589.LOG; CERTYFIKAT KALIBRACJI AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM W KIERUNKU PRAWOSKRĘTNYM;**  **DOKŁADNOŚĆ +/- 0,5%.**    **WYMAGANIA DODATKOWE:**  **OKRES GWARANCJI – MIN 12 miesięcy** | **KPL.** | **1** |  |  |  |