
**WYTYCZNE DLA OZNAKOWANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ SPÓŁEK GRUPY OPEC**.

1. Budowa logo – wersja podstawowa pozioma.

****

1. Zaleca się stosowanie firmowej odzieży roboczej z nadrukiem logo w wersji podstawowej – poziomej.

OPEC GRUDZIĄDZ



OPEC-BIO



OPEC-TERMO



1. Wzór ulokowania i wielkości logo.
2. przód odzieży - logo o **wysokości liter w logotypie 12 mm i szerokości całego logo (sygnet + logotyp) od 50 mm w wzwyż** w zależności od spółki, przy zachowaniu proporcji znaku.



**4.Taśma odblaskowa**

Wszystkie rodzaje odzieży poza: koszulami, bielizną osobistą, t-shirtami, fartuchami oraz konfekcją (okrycia głowy letnie i zimowe) winny zawierać trwale umieszczoną, w sposób nie ograniczający funkcjonalności, srebrną taśmę odblaskową o szerokości 5cm umieszczoną na:

- spodniach – nogawki poniżej kolan;

- bluzach – rękawy poniżej łokcia.

Zastosowana taśma odblaskowa nie może w żaden sposób wpływać na charakterystykę   
i parametry odzieży ochronnej, a w szczególności antyelektrostatycznej.