ABX-F0640 - Sześciowiązkowa, zewnętrzna bariera podczerwieni ze zmienną częstotliwością modulacji kanałów zaprojektowana do ochrony obwodowej budynku

* liczba wiązek: **6**
* sposób detekcji: jednoczesne przerwanie dwóch wiązek
* zasięg detekcji: **5m - 60m**
* **zmienna częstotliwość modulacji wiązek: 2 kanały**
* czas reakcji: 0,1s
* regulowana czułość bariery
* montaż ścienny
* długość listew: 107.5cm
* zakres regulacji: poziomo 180°
* pobór mocy: 50 - 120mA
* zasilanie: 10.5 ~ 18V DC
* obciążalność przekaźnika: 30V AC/DC, 0.5A
* materiał: plastik i stop aluminium
* temperatura pracy: -25°C ~ 55°C
* wilgotność: ≤95%
* waga: 0.92kg
* gwarancja: 24 miesiące