**Krzesło sztabowe**

Konstrukcja z profili stalowych pokryta czarnym lakierem

- tapicerowane gąbką i tkaniną,

- krzesło wyposażone w składany pulpit o wym: 35-38x26-28

- tkanina - z atestem niepalności (PN-EN-1021-1:2),odporna na ścieranie minimum 25.000 tyś. cykli, odporna na piling, wybarwienie przez światło, mało brudząca,

- wysokość oparcia 300-400 mm

- głębokość siedziska 400-560 mm

- wysokość krzesła 780-850 mm

- szerokość krzesła 500-650 mm

- kolor tkaniny: czarny/szary/grafitowy