**Krzesło twarde**

Konstrukcja z profili stalowych pokryta czarnym lakierem,

z wytrzymałego, nieblaknącego plastiku odpornego na promienie UV

wysokość oparcia 300-400 mm

głębokość siedziska 400-560 mm

wysokość krzesła 780-850 mm

szerokość krzesła 500-650 mm