**SPECYFIKACJA SPRZĘTU**

1. **Zasilacze UPS i karty zarządzania do UPS-ów:**

**- UPS: Smart-UPS APC SMC1500I-2UC, 1500VA/900W – 1 sztuka**

**- UPS: Smart-UPS APC SMC1000I-2UC, 1000VA/600W – 1 sztuka**

**- UPS: Smart-UPS APC SRT2200XLI, 2200VA/1980W – 1 sztuka**

**- UPS: Moduł bat. APC SRT72BP – 1 sztuka**

**- Karta zarządzania siecią z monitorowaniem środowiska APC AP9641 – 3 sztuki**

Wymagania:

Produkt przeznaczony na polski rynek.

Gwarancja producenta w autoryzowanym serwisie.

1. **Przełącznik sieciowy:**

**Cisco Catalyst C1300-48FP-4X – 2 sztuki**

* przełącznik zarządzalny L2/L3
* liczba portów Ethernet 48 1GB
* porty uplink 4x10G SFP+
* zarządzany przez przeglądarkę
* produkt nowy (nie może być refabrykowany)
* porty PoE+ (740W)
* zasilanie wewnętrzne
* gwarancja producenta - ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania

z produkcji/sprzedaży przez producenta)

* urządzenia z dystrybucji na rynek Unii Europejskiej

**Cisco Catalyst Przełącznik sieciowy C1300-24P-4X – 2 sztuki**

* przełącznik zarządzalny L2/L3
* liczba portów Ethernet 24 1GB
* porty uplink 4x10G SFP+
* zarządzany przez przeglądarkę
* produkt nowy (nie może być refabrykowany)
* porty PoE+ (195W)
* zasilanie wewnętrzne
* gwarancja producenta - ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania

z produkcji/sprzedaży przez producenta)

* urządzenia z dystrybucji na rynek Unii Europejskiej

**Inne Postanowienia:**

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
4. Wykonawca w ramach zamówienia gwarantuje, że dostarczy fabrycznie nowe urządzenie (nie mogą być refabrykowne).
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
6. Koszty dostawy po stronie dostawcy sprzętu.