1. Kontener metalowy o pojemności ok 12m3, o wymiarach ok. 4000x2200x1350 mm. Odbiór hakowy o wysokości 1200 mm, grubość podłogi 3 mm, grubość ścian czołowych 2 mm, ściany boczne kontenera wykonane z siatki plecionej gr drutu 5mm wielkość oczka 50x50 mm, rolki podporowe łożyskowane o długości całkowitej min. 200 mm, drzwi dwuskrzydłowe z centralnym zamknięciem obramowane kształtownikiem 80x50x3 mm ze wzmocnieniem poprzecznym obu skrzydeł, wręgi z kształtownika 80x50x3 mm, rama nośna z  ceownika hutniczego 180x60x6 mm.
2. Kontenery należy pomalować jednolicie na kolor RAL5010.
3. Ilość zamawianych kontenerów 1 szt. Zgodnie z dokumentacją fotograficzną.



