**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**PASADENA S5 SRC  
Kalosze bezpieczne PVC z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową**

Kalosze bezpieczne model **PASADENA** przeznaczone są do pracy na otwartej jak i zamkniętej przestrzeni.

Obuwie jest środkiem ochrony indywidualnej KATEGORII II, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej: EN ISO 20345:2011

Model **PASADENA** chroni użytkownika przed następującymi zagrożeniami:

* palce stopy przed uderzeniem z energią do **200 J** i zgnieceniem z siłą do **15 kN**
* stopę przed przekłuciem z siłą do **1100 N**
* przed poślizgiem **SRC** (na podłożu ceramicznym i   
   stalowym)
* przed olejem napędowym **FO** od podłoża
* przed uciskiem (statycznym) na poszczególne części ciała   
   **E** – pochłanialność energii w obszarze pięty
* przed gromadzeniem się ładunków elektrycznych na użytkowniku A (właściwości antyelektrostatyczne)
* wodą i wilgocią

Cholewka: PVC w kolorze czarnym

Wyściółka: **bawełniano-poliestrowa** absorbująca wilgoć

Podnosek: stalowy – komfort, trwałość i optymalna szerokość

Wkładka antyprzebiciowa: stalowa

Zelówka: **FLEX PVC**