**Załącznik nr 1e**

|  |
| --- |
| *pieczęć Wykonawcy* |

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1.** | **Roboty przygotowawcze i antykorozyjne** | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1608-03 | Wykonanie stanowisk alpinistycznych | stan. pod. w. | 5.000 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 7-12 0101-01  9901-1 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) – w budowlach na wys. 8-15 m istniejącej podkonstrukcji | m2 | 46.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 7-12 0105-01 | Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych istniejącej podkonstrukcji | m2 | 46.000 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 7-12 0209-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych istniejącej podkonstrukcji | m2 | 46.000 |  |  |
| **2.** | **Wykonanie podsufitki z blachy trapezowej T18 wraz z jednostronną podkonstrukcją** | | | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-02 1608-03 | Stanowisko alpinistyczne | stan. pod w. | 17.000 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-05  1008-01 | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną | m2 | 202.290 |  |  |