**Załącznik nr. 6**

**Podstawowe dane**

**Typ urządzenia:**

* **Telefon bezprzewodowy**
* **Rodzaj: stacja bazowa DECT IPYealink W70B**

**Łączność**

* **Technologia:** DECT
* **Łączność słuchawek ze stacją:** bezprzewodowa (DECT)

**Możliwości połączeń**

* **Liczba jednoczesnych połączeń:** do 20,
* **Liczba obsługiwanych słuchawek:** do 10,
* **Liczba obsługiwanych linii VoIP:** do 10,

**Funkcje telefonu**

* Przekierowywanie połączeń,
* Wyciszanie połączeń,
* Zawieszanie połączeń (Hold),
* Muzyka podczas oczekiwania,
* Lokalna książka telefoniczna – do **1000 wpisów,**

**Złącza**

* **RJ-45 LAN (10/100 Mb/s):** 1 ×

**Bezpieczeństwo**

* Szyfrowanie **AES**
* Protokoły bezpieczeństwa:
  + HTTPS,
  + TLS,
  + SHA-256,
  + SHA-384,
  + SHA-512,

**Zasięg i sygnalizacja**

* **Zasięg:** do **300 m** (w optymalnych warunkach),
* **Wskaźniki:**
  + Dioda LED informująca o oczekujących połączeniach,
  + Dioda LED wiadomości,

**Parametry fizyczne**

* **Kolor:** szary,
* **Wysokość:** 100 mm,
* **Szerokość:** 130 mm,
* **Głębokość:** 25,1 mm,
* **Waga:** 3,61 kg,

**Zawartość zestawu**

* Stacja bazowa Yealink W70B,
* Kabel RJ-45,
* Zasilacz,

**Gwarancja**

* **24 miesiące** (gwarancja producenta)