**System kolejkowy**

**System kolejkowy kierujący ruchem Klientów w kolejności przybywania w celu zaprowadzenia porządku w poczekalni, usprawnienia całej pracy placówki wyposażony w:**

- 1 automat biletowy wolnostojący, dotykowy 24” (dowolna liczba przycisków) z wbudowaną drukarką,

- 1 ekran główny LED 43” do prezentowania stanu kolejki matryca do pracy ciągłej o wydłużonej żywotności zamontowany na uchwycie naściennym,

- 3 ekrany stanowiskowe LED 15.6” AiO PoE zamocowanych do sufitu nad stanowiskami obsługi,

- 3 konsole do przywoływania Klientów, sprzętowe 10 ‘’

- Montaż niezbędnego okablowania i akcesoriów, doprowadzenie zasilania i LAN z najbliższych pkt dydtryb.. (cat. 6 A UTP, bez prac budowlanych)

- Obsługa dowolnej liczby kategorii kolejek oraz użytkowników. System zainstalowany w ramach sieci LAN Zamawiającego,

- Gwarancja 24 miesiące,

- suport techniczny 12 miesięcy w godz. 8-16

- Dostawa i instalacja do 30 dni od złożenia zamówienia.