Zakres naprawy spycha Dressta TD15R Extra:  
1. Demontaż części i weryfikacja  
2. Wymiana na nowe  
• Koło napinające 2 szt. nr kat. 782140040  
• Rolka podtrzymująca 4 szt. nr kat. 857030502  
• Rolka jednokrawędziowa 6 szt. nr kat. 857030511  
• Rolka dwukrawędziowa 6 szt. nr kat. 857030512  
• Napinacz lewy 1 szt. nr kat. 782140040  
• Napinacz prawy 1 szt. nr kat. 782140041  
• Koło napędowe 2 szt. nr kat. 782073523  
• Łańcuch 39 ogniw 2 szt. nr kat. 782150026  
• Śruba 304 szt. nr kat. 782151028  
• Nakrętka 304 szt. nr kat. 782151029  
• Płyta 24’ 78 szt. nr kat. 782151046  
• Śruba koła napędowego 30 szt. nr kat. 3768911520  
• Podkładka 30 szt. nr kat. 379141004  
Użyte części do naprawy powinny być częściami oryginalnymi producenta maszyny lub zgodnymi z wymogami ASO Dressta.  
Firma wykonująca remont zobowiązana jest zapewnić maszynę zastępczą o parametrach zbliżonych do maszyny remontowanej na czas naprawy.   
Koszty wynajmu maszyny zastępczej są częścią integralną oferty naprawy, w/w koszty powinny w całości zostać wskazane w ofercie.  
Gwarancja na wykonaną usługę remontu-wymiany podwozia w spychu Dressta nie może być krótsze niż 12 m-cy dot. usługi oraz części zamiennych.