**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Warunki ogólne:**

1. zamawiający określa przewidywaną liczbę sztuk oraz m2 verticali, rolet materiałowych, rolet w kasetach z prowadnicami oraz rolety sterowanej elektrycznie oraz zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości przedmiotu zamówienia w ramach zawieranej Umowy.
2. każdorazowa dostawa realizowana będzie według indywidualnych zleceń z określonym miejscem dostawy oraz terminem realizacji, które dostarczane będą przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą e-mail.
3. wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązany jest do dokonania szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy zawartego w każdym otrzymanym zleceniu.
4. podstawę do obliczenia należności za dane zlecenie stanowić będzie faktyczna liczba metrów kwadratowych verticali/rolet (liczona zgodnie z zasadami określonymi w opisach verticali i rolet) pomnożona przez stawkę z formularza cenowego.
5. wyniki pomiarów muszą być podawane i wyliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami rachunkowymi- poniżej „5” należy końcówkę pominąć, powyżej i równe „5” należy zaokrąglić w górę).
6. wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury vat oraz sporządzenia protokołu odbioru dostawy oddzielnie do każdego indywidualnego zlecenia.

**OPIS nr 1:**

**VERTICALE:**

1. lamele u góry i dołu zakończone zawinięciem (w dolnym zawinięciu każdego lamela umieszczony obciążnik w kolorze białym zapobiegający zwijaniu się tkaniny)
2. łańcuszek sterujący obracaniem lameli wraz z koralikami w kolorze białym
3. sznurek do przesuwania lameli w kolorze białym lub biało-czarnym (do uzgodnienia z Użytkownikiem)
4. materiał do verticali zacieniający, jednolity, gładki bez wzorów lub równoważny, o następujących parametrach:

-rodzaj tkaniny: 100% Poliester;

-gramatura: minimum 250g/m2;

-grubość: minimum: 0,30mm;

-przepuszczalność światła w zakresie: 0-20% (stopień zaciemnienia w zakresie 80-100%)

e) materiał do verticali z atestem higienicznym i trudnozapalności

f) kolor materiału: szary, beżowy w różnych odcieniach, kremowy w różnych odcieniach

(do uzgodnienia z użytkownikiem).

**OPIS nr 2:**

**ROLETY:**

1. rolety kompletne zwijane w kasecie i w prowadnicach wykonanych z PCV
2. sterowane za pomocą koralika operacyjnego mechanizm z hamulcem automatycznym
3. na dole obciążnik zapobiegający zawijaniu się tkaniny
4. materiał do rolet zacieniający, jednolity, gładki bez wzorów o następujących parametrach:

-rodzaj tkaniny: 100% Poliester;

-gramatura: minimum 210g/m2;

-grubość: minimum: 0,30mm;

-przepuszczalność światła w zakresie: 15-20% (stopień zaciemniania w zakresie 80-85%)

e) materiał do rolet z atestem higienicznym i trudnozapalności

f) materiał zamocowany w sposób uniemożliwiający wypadnie lub zerwanie z rolki; po zwinięciu

rolety materiał nie może przesłaniać okna

1. kolor materiału: szary, beżowy w różnych odcieniach, kremowy w różnych odcieniach (do uzgodnienia z użytkownikiem).

**OPIS nr 3:**

**ROLETY ZACIEMNIAJĄCE:**

1. rolety w kasetach z prowadnicami przestrzennymi z aluminium
2. kolor materiału: szary, beżowy w różnych odcieniach, kremowy w różnych odcieniach

(do uzgodnienia z użytkownikiem).

1. sterowane łańcuszkiem
2. na dole obciążnik zapobiegający zawijaniu się tkaniny
3. materiał w odcieniu szarości

-rodzaj materiału: tkanina;

-gramatura: minimum 660g/m2;

-grubość: minimum: 0,776mm;

-przepuszczalność światła w zakresie: 0%

f) materiał do rolet z atestem higienicznym i trudnozapalności

g) materiał zamocowany w sposób uniemożliwiający wypadnie lub zerwanie z rolki po zwinięciu

rolety materiał nie może przesłaniać okna