**Dostawa wyposażenia warsztatowego do magazynu w Nowej Dębie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | Dane identyfikacyjne produktu zaoferowanego (producent, nazwa handlowa, nr katalogowy) | Cena jednostkowa brutto |
| 1. | **KOMPRESOR**  **Podstawowe parametry:**  - napięcie zasilania: 230V, 50Hz;  - pojemność zbiornika w przedziale: 24-30L;  - maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 8 bar;  - wydajność nie mniejsza niż: 180l/min;  **Wyposażenie dodatkowe:**  - zawór bezpieczeństwa;  - manometr;  -szybkozłącze wyjściowe ¼” ;  - minimum dwa koła jezdne; | 1 |  |  |
| 2. | **KLUCZ UDAROWY, PNEUMATYCZNY**  **Podstawowe parametry;**  - rozmiar trzpienia ½”  - ciśnienie robocze: 6-8 bar;  - minimalny moment obrotowy: 600Nm;  - 3 stopniowa regulacja momentu dokręcania;  - szybkozłącze wejściowe ¼” | 1 |  |  |
| 3. | **WĄŻ PNEUMATYCZNY SPIRALNY**  **Podstawowe parametry**  - minimalne ciśnienie robocze: 12 bar;  - długość 10m;  - rozmiar szybkozłączy ¼” | 1 |  |  |
| 4. | **PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ**  **Podstawowe parametry**  - manometr z zakresem pomiaru; min 0 bar, max 8-12 bar  - rozmiar szybkozłącza ¼” | 1 |  |  |
| 5. | **PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA**  -rozmiar szybkozłącza ¼” | 1 |  |  |
| 6. | **PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY PODUSZKOWY „BAŁWANEK”**  **Podstawowe parametry:**  - minimalny udźwig; 3t;  - minimalna wysokość nie większa niż: 150mm  - maksymalna wysokość nie mniejsza niż: 400mm;  -rozmiar szybkozłączy: ¼”  - wyposażony w rączkę oraz dwa koła jezdne; | 1 |  |  |
| 7. | **NASADKI UDAROWE SZEŚCIOKĄTNE ½” – komplet**  Komplet winien zawierać co najmniej klucze o rozmiarach 17, 19, 21mm. | 1 |  |  |

Dodatkowe wymagania:

Produkt równoważny oznacza wyrób o parametrach nie gorszych niż posiadają przedmioty podane w przedmiocie zamówienia.

Dostarczone produkty winne być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą realizacji dostawy.

Dostarczone produkty winne posiadać pisemną gwarancję z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty realizacji dostawy.

Manometry będące w wyposażeniu urządzeń z poz. 1 oraz 4 winne posiadać aktualne certyfikaty kalibracji.

Warunki realizacji:

Adres dostawy – magazyn służby Czołgowo-Samochodowej ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba

Termin dostawy – 15 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

Płatność – W terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.