**KOSIARKA SAMOJEZDNA Z KOSZEM**

**– szczegółowe wymagania techniczne:**

**Producent:** HUSQVARNA

**Model:** Rider RC 318R z koszem i układem tnącym

**Nazwa silnika:** HV 635AE

**Silnik moc znamionowa:** 12,7 kW

**Obroty na minutę:** 2 900 obr./min

**Pojemność cylindra:** 635 cm³

**Liczba cylindrów:** 2

**Rodzaj smarowania silnika:** ciśnieniowe, z filtrem oleju

**Chłodzenie silnika:** powietrze

**Filtr oleju:** tak

**Emisja spalin (CO2 EU V):** 850 g/kWh

**Przeniesienie napędu:** pasek klinowy

**Rodzaj przekładni:** hydrostatyczna

**Maksymalna prędkość jazdy w przód:** 8 km/h

**Maksymalna prędkość jazdy w tył:** 7 km/h

**Maksymalna szerokość koszenia:** 112 cm

**Minimalna wysokość koszenia:** 25 mm

**Maksymalna wysokość koszenia:** 75 mm

**Prześwit pod pojazdem:** 95 mm

**Rozstaw osi:** 90,3 cm

**Uruchamianie noży:** automatyczne

**Długość maszyny:** 208,9 cm

**Wysokość maszyny:** 128,4 cm

**Waga:** 326 kg (bez urządzenia tnącego i płynów)

**Pojemność kosza:** 300 l

**Wspornik fotela:** tak

**Wysokość oparcia fotela:** wysokie

**Rodzaj fotela:** premium

**Regulowane, składane siedzenie:** tak

**Typ hamulca postojowego:**  tarcza

**Rodzaj kierownicy:** ergonomiczna, miękki uchwyt

**Licznik motogodzin:** cyfrowy

**Wymiary przednich opon:** 16 x 6,5-8

**Wymiary tylnych opon:** 16 x 6,5-8

**Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 85 dB

**Zmierzony poziom hałasu:** 99 dB

**Gwarantowana moc akustyczna:** 100 dB

**Gwarancja:** prosimy o podanie okresu gwarancji