**PRZYCZEPA ROLNICZA JEDNOOSIOWA**

**– szczegółowe wymagania techniczne:**

**Producent:** METAL-FACH Sokółka

**Model:** T703A/3 (T713A)

**Ładowność:** 5 ton

**Wysokość burty:** 500 mm

**Wysokość nadstawki:** 500 mm

**Wielkość ogumienia:** 400 / 60 x 15,5

**Maksymalna prędkość transportowa:** 25 km/h

**Rodzaj oświetlenia:** oświetlenie LED

**Kolor skrzyni:** czerwony

**Wymagane wyposażenie:** plandeka ze stelażem rozkładanym

burty odchylne i uchylne z centralnym systemem ryglowania

**Liczba przyczep:** 1

**Gwarancja:** prosimy o podanie okresu gwarancyjnego / możliwych opcji okresu gwarancyjnego

**Dodatkowe wymagania:** wraz z ofertą określone warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego