**Załącznik nr 1e**

|  |
| --- |
| *pieczęć Wykonawcy* |

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1.** | **Roboty przygotowawcze i antykorozyjne** | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1608-03 | Wykonanie stanowisk alpinistycznych | stan. podw. stan.podw | 5 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 7-12 0101-01  9901-1 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) – w budowlach na wys. 8-15 m istniejącej podkonstrukcji. Współczynnik do R=1,1. | m2 | 46 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 7-12 0105-01 | Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych istniejącej podkonstrukcji. Współczynnik do R=1,1. | m2 | 46 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 7-12 0209-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych istniejącej podkonstrukcji. Farba TEMALAC FD 50. Współczynnik do R=1,1. | m2 | 46 |  |  |
| **2.** | **Wykonanie podsufitki z blachy trapezowej T18 wraz z jednostronną podkonstrukcją** | | | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-02 1608-03 | Stanowisko alpinistyczne | stan. podw. stan. podw. | 17 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-05 1003-06 analogia | Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną – montaż podkonstrukcji z kątownika aluminiowego 50x50x2. Współczynnik R=1,5 prace alpinistyczne | kg | 55 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-05  1008-01 | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną.  Blacha T 18 biała grubość 0,5 mm  Współczynnik do R=1,5 roboty alpinistyczne. | m2 | 202,29 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-05  1003-04 | Lekka obudowa ścian i dachów montaż metodą tradycyjną – montaż obróbek blacharskich do blach fałdowych stalowych. Obróbki kanałów wentylacyjnych szt.2 – wywietrzaki dachowe.  Przedłużenie wywietrzaka Ø 400 poza płaszczyznę podsufitki. Współczynnik do R=1,5. | kg | 15 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w podsufitce | szt. | 12 |  |  |