Remont schodów wejściowych   
– Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim ul. Bohaterów Getta 2

Zakres:

1. Demontaż poręczy
2. Skucie płytek na schodach
3. Przygotowanie schodów
4. Ułożenie płytek
5. Montaż poręczy

Kolorystyka płytek zbliżona do istniejącej, płytki mrozoodporne o podwyższonej ścieralności (5), antypoślizgowe minimum R 11, na stopnice ryflowane.







