WYDZIAŁ W KIELCACH

CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

BUDYNEK NR 85, UL. KUSOCIŃSKIEGO 51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pom. | Przeznaczenie | Wykaz prac do realizacji | Uwagi |
| Ogółem  całość | | - wykonanie przebić w ścianach  - montaż szafki wiszącej ZPS Z-CUBE 600x600  - montaż gniazd podwójnych JAVEL 2x230V i puszek natynkowych - 16 szt.  - montaż kanałów instalacyjnych KI 90x40.1 wraz z końcówkami kanału 90x40 (pionowe zejście do PELI) - 14m (7szt. x 2m)  - montaż kanału instalacyjnego KI 60x40.1 wraz z końcówkami kanału 60x40 (poziomo między PEL) – 8m (4szt. x 2m)  - montaż koryt siatkowych KDS200 h60 – 27m  - montaż wsporników fajkowych lub WCFS 20 – 20 szt.  - wykonanie uziom typu A  - wykonanie studzienki kablowej gruntowej kontrolno-pomiarowej  - wykonanie wewnętrznej linii zasilania – 25mb  - przygotowanie i malowanie ścian i sufitów  - wymiana kratek wentylacyjnych – 10 szt. |  |
| „A” | Korytarz | - wykonanie lamperii na wysokość 1,6m  - wymiana plafonier – 4 szt. , (przeniesienie ze ściany na sufit z podłączeniem czujnika ruchu z funkcją czujnika obecności, połączenie 4 opraw pod jeden włącznik światła pojedynczy)  - wymiana włącznika światła podwójnego na pojedynczy – 1 szt.  - demontaż wykładziny podłogowej i listew podłogowych  - wykonanie wylewki samopoziomującej 2mm  - ułożenie homogenicznej wykładziny winylowej (tarkett)  - demontaż drzwi wejściowych, montaż nowych klasy RC4  - demontaż skrzydła i ościeżnicy drzwi do pom. nr 4  - wykonanie ścianki z płyt g-k po zdemontowanych drzwiach do pom. nr 4 |  |
| „B” | Pom. /  Wnęka na szafy | - demontaż zlewozmywaka, baterii, podgrzewacza wody, korkowanie podejść  - wymiana plafoniery – 1 szt.  - wymiana włącznika światła podwójnego na pojedynczy – 1 szt.  - wymiana gniazdka podwójnego – 1 szt.  - demontaż skrzydła drzwiowego,  - malowanie ościeżnicy,  - montaż listwy maskującej próg |  |
| 1 | Pomieszczenie służbowe | - demontaż wykładziny podłogowej i listew podłogowych  - demontaż grzejnika żeliwnego  - montaż nowego grzejnika dwupłytowego  - demontaż verticali  - wykonanie wylewki samopoziomującej 2 mm  - ułożenie homogenicznej wykładziny winylowej (tarkett)  - wymiana gniazd podwójnych – 3 szt.  - wymiana włącznika światła podwójnego – 1 szt.  - wymiana drzwi (90/200, docelowo prawe otwierane na korytarz), ościeżnica opaskowa (ściana gr. 18cm),  - malowanie C.O.  - montaż klimatyzatora naściennego  - ułożenie folii antywłamaniowej w oknie od zewn. strony  - ułożenie folii mlecznej w oknie od wewn. strony na wys. 45cm  - montaż rolet wewnętrznych 50% zaciemnienia |  |
| 2 | Pomieszczenie służbowe | - demontaż wykładziny podłogowej i listew podłogowych  - demontaż grzejnika żeliwnego  - montaż nowego grzejnika dwupłytowego  - demontaż verticali  - wykonanie wylewki samopoziomującej 2mm  - ułożenie homogenicznej wykładziny winylowej (tarkett )  - malowanie C.O.  - wymiana drzwi (90/200, docelowo prawe otwierane na korytarz), ościeżnica opaskowa (ściana gr. 18cm),  - wymiana gniazdek podwójnych – 3 szt.  - wymiana włącznika światła podwójnego – 1 szt.  - montaż klimatyzatora  - ułożenie folii antywłamaniowej w oknie od zewn. strony  - ułożenie folii mlecznej w oknie od wewn. strony na wys. 45cm  - montaż rolet wewnętrznych |  |
| 3 | Pom. służbowe | - ułożenie homogenicznej wykładziny winylowej (tarkett )  - demontaż grzejnika żeliwnego  - montaż nowego grzejnika dwupłytowego  - demontaż verticali  - wykonanie wylewki samopoziomującej 2 mm  - ułożenie homogenicznej wykładziny winylowej (tarkett )  - malowanie C.O.  - wymiana gniazdek podwójnych – 3 szt.  - wymiana włącznika światła podwójnego – 1 szt.  - wymiana drzwi (90/200, docelowo prawe otwierane na korytarz), ościeżnica opaskowa (ściana gr. 18cm),  - montaż klimatyzatora  - ułożenie folii antywłamaniowej w oknie od zewn. strony  - ułożenie folii mlecznej w oknie od wewn. strony na wys. 45cm  - montaż rolet wewnętrznych |  |
| 4 | Pom. służbowe | - prace wykończeniowe związane z wykonaniem ścianki działowej z g-k wypełnionej wełną mineralną w miejscu zdemontowanych drzwi  - prace związane z prowadzeniem przewodów przez pomieszczenie |  |
| 5 | Łazienka | - czyszczenie posadzki - płytki  - wymiana wentylatora  - wymiana skrzydeł drzwiowych (80/200) x 2 szt.  - malowanie ościeżnic - 2 szt.  - demontaż grzejnika żeliwnego  - montaż nowego grzejnika łazienkowego  - wymiana podgrzewacza wody na przepływowy i montaż pod umywalką (lokalizacja do uzgodnienia z inwestorem),  - wymiana umywalki wraz z baterią  - wymiana WC kompakt wraz z zaworem i wężykiem w oplocie z siatki stalowej  - montaż lustra nad umywalką 50cm x 70cm  - montaż pojemnika na mydło, ręczniki papierowe i papier toaletowy  - wymiana gniazdek podwójnych – 1 szt. na bryzgoszczelne – 1 szt.  - wymiana włącznika światła podwójnego – 1 szt.  - wymiana plafonier – 2 szt. , (przeniesienie ze ściany na sufit) |  |