**Opis techniczny**

**pn.:** **„Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych w budynku Komedy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3”**

|  |  |
| --- | --- |
| **INWESTOR:** | **Komenda Wojewódzka Policji w Opolu**  **ul. Korfantego 2** |

**Opracował:**

**Dariusz Nowicki**

**Krzysztof Ciepiela**

**OPIS TECHNICZNY**

1. Podstawy opracowania:
2. Wizja lokalna i pomiary w terenie
3. Dokumentacja fotograficzna
4. Zakres opracowania:
5. Demontaż siłownika do otwierania drzwi
6. Demontaż istniejących drzwi
7. Montaż nowych drzwi wraz z samozamykaczem
8. Montaż siłownika sytemu oddymiania drzwi
9. Naprawa tynków ościeży i ewentualnie ściany oraz uzupełnienie posadzki po osadzeniu progu

1. Dokumentacja fotograficzna istniejących drzwi

 

 

1. **Opis drzwi**

Drzwi aluminiowe „ciepłe” rozwierane jedno skrzydłowe „Dzielnica” o wym.

- a = ( szerokość ) 125, h = (wysokość ) 212cm,

Kolor – RAL 7035 ( jasno szary ) lub zbliżony

Prace ślusarskie:

* Rama drzwi wykonana z kształtowników aluminiowych „ciepłych” systemowych, ościeżnica aluminiowa z kształtownika systemowego . Wykonanie w wersji lakierowanej proszkowo
* Poszycie skrzydeł z wypełnienia (1/3)„ciepłego”(2/3)/szyba – pakiet dwu szybowy,

szyba zewnętrzna bezpieczna (współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi nie większy niż 1,3 W/(m2\*K))

* Zamek patentowy, wpuszczany klamka. dwustronna.
* Trzy zawiasy z ogranicznikiem ( zabezpieczenie przed wyważeniem drzwi ).
* Rygiel samozatrzaskowy.
* Montaż istniejącego systemu oddymiania klatki schodowej (przewietrzanie )

Wymiary światła otworu :

„Dzielnica” . (a/h) – 125/212