Zaciskarka akumulatorowa do złączy miedzianych i aluminiowych o przekroju do 300 mm2:

- siła zaciskania minimum 53 KN,

- napięcie akumulatora 18V,

- czas zaciskania do 5s,

- głowica samozatrzaskowa obraca się o 350°.

W komplecie w walizce:

a. dwa akumulatory z ładowarką

b. matryce DIN 13 i 22 CU 6-120.

**Sugerowana zaciskarka:** **Milwaukee M18™ FORCE LOGIC™ Hydrauliczna zaciskarka do kabli 60 kN, wyposażona w akumulatory: M18™ akumulator 18V pojemność 2.0 Ah**

**Dokumenty wymagane do dostarczenia:**

**- instrukcja w j. polskim,**

- **wykaz części zamiennych.**