Przejezdny żuraw warsztatowy o udźwigu maksymalnym 500 kg z obrotowym ramieniem.

Specyfikacja żurawia:

- podnoszenie ramienia odbywa się za pomocą jednostopniowej pompy ręcznej,

- płynność opuszczania zapewnia precyzyjny zawór,

- trzy stopnie regulacji długości ramienia (przy maksymalnym wysunięciu udźwig minimalny - 300 kg),

- koła skrętne wyposażone w hamulce,

- obrotowe ramię usprawniające pracę.

 Zakres pracy w poszczególnych położeniach:

**Pozycja 1:**

- udźwig 500 kg

- długość ramienia 748/577 mm

**Pozycja 2:**

- udźwig 400 kg

- długość ramienia 998/782 mm

**Pozycja 3:**

- udźwig min. 300 kg

- długość ramienia 1248/868 mm

Wysięg maksymalny: 2488 mm

Tolerancja: +/- 5 procent

**Sugerowany żuraw: Żuraw hydrauliczny ZHM-051- udźwig 500 kg.**

**Dokumenty niezbędne do dostarczenia:**

**- instrukcja w j. polskim,**

**- certyfikaty dopuszczające urządzenie do pracy,**

**- certyfikat na hak,**

**- wykaz części zamiennych.**