**CARBOBED- urządzenie do suchych kąpieli CO2**

DANE TECHNICZNE

Zasilanie- V/Hz : 230/50 800 VA

Wysokość leżyska:59 cm

Regulacja czasu zabiegu min: 10-35

Koncentracja CO2 w komorze zabiegowej %-:>90

Wymiary (D x S x W): 215x70x98

Waga: 85 kg

Regulowany zagłówek

Mobilna konstrukcja łóżka

System kontrolowanego odprowadzenia CO2 po zakończonym zabiegu

Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zakończeniu zabiegu

Regulacja temperatury gazu w zakresie 30- 40 st C

Automatyczne uzupełnianie CO2 i obiegu gazu wewnątrz komory zabiegowej

Szybkie uszczelnienie komory zabiegowej