**Urządzenie do fizykalnej terapii naczyniowej**

**BEMER Premium – Set Evo**

DANE TECHNICZNE

Zasilanie- 230 V

Wymiary dł, szer, wys - 210/150/49 mm

Waga: 926 g

Napięcie wejściowe od 100 do 240 V, AC/ od 50-60 Hz

Napięcie wyjściowe 15V DC/2A

Ochrona przed porażeniem prądem 2MOP Class 15

Wyposażenie

1. B. Box Evo - sterownik urządzenia Bemer

2. Podstawka do sterownika B. Box wraz z akumulatorem

3. Zasilacz samochodowy B. Box Evo

4. Zasilacz sieciowy do sterownika B. Box

5. B. Body Evo - aplikator do 8 min. terapii dla całego ciała

6. B. Bed Evo - drugi aplikator do całego ciała z możliwości i dla terapii nocnej

7. B. Grip Evo - aplikator punktowy przy miejscowym problemie bólowym

8. B. Spot Evo - głowica, którą elektromagnes nakłada na B. Grip Evo

9. Taśma mocująca B. Grip Evo

10. B. Pad Evo - to drugi aplikator punktowy o większym zasięgu w postaci pasa z rzepami i czterema cewkami wewnątrz.

Przeznaczony do zabiegów lokalnych w wymiarze od 8 do 20 minut

11. Taśma mocująca B. Bed Evo

12. Przedłużenie na rzep B. Pad Evo

13. BEMER Therapy System Evo - instrukcja obsługi w 7 językach, w tym i po polsku