|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zał. nr ……..  **WYKAZ ROZMIESZCZENIA POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA** | | | | | |
| Lp. | Serwis n/w pozostałego wyposażenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych | Ilość kpl/szt | bOB Redzikowo WSP | 6 WOG Czarne WSP | CP SP Ustka WSP | CSz MW USTKA WSP |
| 1 | Motopompy pożarnicze M8/8 | 7 | 2  PO8, TOHATSU VC72 AS | 2  TOHATSU VC72 AS | 1  TOHATSU VC72 AS | 2  PO8-380, TOHATSU VC72 AS |
| 2 | Motopompa pożarnicza M16/8 | 1 | 1  TOHATSU VE 1500 | - | - | - |
| 3 | Pompy pływające | 6 | 2  POSEJDON II BS, MEDIUM 6 HP | 1  POSEJDON II BS | 2  MP-4/2 NIAGARA 1 | 1  POSEJDON II BS |
| 4 | Piły spalinowe do cięcia stali i betonu | 8 | 2  HUSQVARNA K760 | 2  STIHL TS 400, STIHL TS-700 | 2  HUSQVARNA K760  STIHL TS-420 | 2  STIHL TS 400 |
| 5 | Piły spalinowe do drewna | 10 | 2  HUSQVARNA 372XP | 3  STIHL MS 361, STIHL MS 290 | 3  STIHL MS 231, STIHL MS 361 | 2  STIHL MS 290, NAC CST61-50 AC |
| 6 | Agregaty oddymiające | 5 | 1  HONDA MT 225 NEO | 2  GX-160 MT-236 LEADER, wentylator P-1054 | 1  SCORPION H22XL | 1  SCORPION H22XL |
| 7 | Agregaty prądotwórcze | 6 | 2  ENDRESS ESE-GT ES | 2  FOGO, ENDRESS ESE-606 | 1  FOGO FH 5540 | 1  HONDA GX 270, |
| 8 | Pompy szlamowe spalinowe | 4 | 1  WT 40 X | 1  KTH-80X | 1  P-305 | 1  KTH-80X |
| 9 | Sprężarki | 6 | 2  MCH-8EM, WALTER GK 420-2-2/100 | 1  MSA 100EFI | 1  CT350/150 SHAMAL Metabo | 2  MSA 100EFI, CT350/150 SHAMAL Metabo |
| 10 | Kombimotor KM 130 R | 1 |  |  | 1 |  |
| 11 | Szelki bezpieczeństwa P – 10 R (PROTEKT) | 8 | 4 | 2 | - | 2 |
| 12 | Koło ratunkowe 4,5 kg | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Kamizelka ratunkowa kapokowa | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 14 | Strażacka linka ratownicza | 7 | 3 | - | 4 | - |
| 15 | Amortyzator bezpieczeństwa z linką | 3 | 3 | - | - | - |
| 16 | Zatrzaśnik AZ011 | 8 | 8 | - | - | - |
| 17 | Pozioma lina kotwicząca | 3 | 3 | - | - | - |
| 18 | Linostop II 30 m | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | Linostop II 40 m | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | Zatrzaśnik A2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 21 | Zatrzaśnik duży ZD-SUPRON 3 | 61 | 30 |  | 31 |  |
| 22 | Szelki bezpieczeństwa P-01 | 6 | 6 |  |  |  |
| 23 | Trójkąt ewakuacyjny SINGING ROCK COMBI | 2 | 2 |  |  |  |
| 24 | Uprząż SINGING ROCK PROFI WORKER 3D-M/L | 2 | 2 |  |  |  |

KIEROWNIK SEKCJI SPRZĘTU

………………………………….