ZAKUP OZNAKOWANIA PIONOWEGO Z UCHWYTAMI ORAZ DOSTAWĄ

|  |  |
| --- | --- |
| **RODZAJ ZNAKU** | **ILOŚĆ** |
| A-10 | 2 szt. |
| B-31 | 2 szt. |
| B-33 ( 30 ) | 2 szt. |
| B-33 ( 40 ) | 2 szt. |
| B-33 ( 50 ) | 2 szt. |
| D-5 | 2 szt. |
| D-15 | 6 szt. |
| D-18A | 1 szt. |
| D-42 | 4 szt. |
| D-43 | 4 szt. |
| E-17A ŚWINIARY NOWE | 2 szt. |
| E-18A ŚWINIARY NOWE | 2 szt. |
| E-17A UŁANOWICE | 2 szt. |
| E-18A UŁANOWICE | 2 szt. |
| G-1A | 2 szt. |
| G-1B | 2 szt. |
| G-1C | 2 szt. |
| U-18A LUSTRO DROGOWE | 15 szt. |
| SŁUPEK Ø 60 3,2 mm **3,4 M** | 30 szt. |
| SŁUPEK Ø 60 3,2 mm **4,2 M** | 10 szt. |

Znaki powinny być odblaskowe, wykonane jako średnie, lica znaków z folii typu 2, winny posiadać trwale umieszczoną metrykę z danymi; nazwa producenta, data produkcji, numer aprobaty technicznej.