## SPECYFIKACJA

**do postępowania prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi**

**i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (**[**www.pwik.com.pl**](http://www.pwik.com.pl)**), w trybie przetargu nieograniczonego pn.:**

**Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych   
PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

41 - 709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13.

tel. (32) 34-24-269, adres e-mail: [przetargi@pwik.com.pl](mailto:przetargi@pwik.com.pl)

Dokument podpisany przez:

Marek Wilk – Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zygmunt Grzybek - Dyrektor Organizacyjny Prokurent PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

## SPECYFIKACJA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

tel. (32) 34-24-269, adres e-mail [przetargi@pwik.com.pl](mailto:przetargi@pwik.com.pl)

## WPROWADZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn. „**Odtworzenie nawierzchni asfaltowych   
i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska**” zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

## §1 INFORMACJE O KONTAKCIE Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:

- sprawy formalne – Iwona Rother, Monika Mikoszek, tel. 32/34-24-269

## §2 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

**Oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

**Ostateczny termin składania ofert upływa**

**dnia 11.10.2024 r. o godz. 11:00**

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

## §3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem Zamówienia jest**odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska

**Załącznik nr 1 –** szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**.**

Jednostki obmiarowe zostały podane w formularzu ofertowym **– Załącznik nr 2**

## §4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin realizacji zamówienia: **12 miesięcy** **od daty zawarcia umowy**

## §5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

**1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. **Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:**

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1-4  ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 826),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy  
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy.

Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy

z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**
2. **Osoby zdolne do wykonania zamówienia:**

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji robót budowlanych co najmniej 1 osobą z uprawnieniami z branży drogowej, która będzie spełniała funkcję kierownika robót.

1. **Wiedza i doświadczenie**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy   
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej **3 roboty budowlane,** o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na **remontach bieżących dróg albo budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi lub skrzyżowania dróg publicznych.**

1. **Warunki wymagane od Wykonawców:**
2. Wykonawca dysponuje sprzętem gwarantującym właściwe wykonanie zamówienia
3. Wykonawca ma posiadać atesty oraz niezbędne certyfikaty/deklaracje/aprobaty/krajowe oceny techniczne na materiał zastosowany na budowie

## §6 DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

Do oferty sporządzonej na wymaganym formularzu ofertowym **(załącznik nr 2)** należy dołączyć następujące informacje, dokumenty, oświadczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy **(załącznik nr 3).**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.

1. Kopie aktualnych uprawnień osoby/osób, o których mowa w **§ 5 ust. 3 pkt 1) Specyfikacji.**

Do uprawnień osób spełniających funkcję kierownika robót, należy dołączyć aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

1. Wykaz wykonanych w ciągu **ostatnich 5 lat** robót budowlanych, **o których mowa** **w** **§ 5 ust. 3 pkt 2) (min. 3)** o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, z podaniem dat wykonania, zakresu oraz podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane **(Załącznik nr 4).**

Wykazane roboty budowlane **muszą być potwierdzone** dokumentami wystawionymi przez poprzednich zamawiających, które potwierdzają, że zamówienie wykonane zostało zgodnie   
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane   
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,   
o których mowa powyżej.

1. Wpis do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami   
   **(nr rejestrowy BDO**) w zakresie niezbędnym do prowadzenia gospodarki odpadami wytworzonymi  
   w trakcie przedmiotowych robót – wpis w Dziale XII BDO (Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego).

W przypadku zbierania lub przetwarzania odpadów wymagane prawem decyzje, o których mowa   
w art. 27 ust 2 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach oraz wpis w Dziale XI BDO (Podmioty wpisane do rejestru z urzędu lub dokonujące aktualizacji wpisu, o których mowa w art. 51 ust.1 ustawy   
z dnia 14.12.2012 o odpadach).

1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty ma być dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa winien wynikać zakres umocowania.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika (Lidera)   
   do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia. Przedmiotowe Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy mogą być poświadczone przez Wykonawcę (Lidera) lub przez Podmioty wspólnie ubiegające się   
   o zamówienie.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej należy złożyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji spółki (umowa spółki).

## §7 OPIS KRYTERIÓW

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o **kryterium ceny o znaczeniu 100%.**
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym   
   w Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,   
   do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane   
   w złożonych ofertach.

## §8 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca określi ceny jednostkowe wymienione w formularzu ofertowym.
2. Podane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek.
4. Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów.
5. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.

## §9 OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż **30 dni** od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## §10 INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

## §11 INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

**I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH**

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią Specyfikacji zostaną odrzucone.

## §12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

## §13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY od strony formalnej

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta (formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami) musi być przygotowana w języku polskim, złożona w formie **elektronicznej poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik)w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania
3. **Wykonawca może złożyć ofertę.:**
   1. jako skan podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF) lub
   2. załączyć dokumenty sporządzone elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
4. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź wynikającą z innego dokumentu),
5. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
6. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, informacje i oświadczenia wymagane w §6 Specyfikacji,
7. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Ewentualne pytania związane z obsługą platformy należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00

tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

## § 14 KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ / ZADAWANIE PYTAŃ

1. **Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną,   
   za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik) **na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.**
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, **pod warunkiem że wniosek   
   o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,   
   w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**
3. **Pytania należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej** **pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania, poprzez formularz "**Wyślij wiadomość do zamawiającego".** Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem o przetargu w **sekcji „Komunikaty”.** Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając   
   o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

## § 15 JAWNOŚĆ OFERTY / TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 2 z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę **zastrzegł oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji   
   i warunków płatności zawartych w ofertach.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną   
   część oferty, opisaną w następujący sposób: „**tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.**
4. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

## §16 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi **w ostatnim dniu składania ofert, o którym mowa w §2 Specyfikacji, o godz. 11.05** w budynku nr 2, pok. nr 2, na komputerze Zamawiającego, po pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert**.** Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/pwik> (podstronie z ogłoszeniem o postępowaniu) **w sekcji „Komunikaty”** informacje dotyczące:

a) firm Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie (nazwa, miejscowość),

b) cen zawartych w ofertach.

1. Zamawiający zbada wyłącznie ofertę najkorzystniejszą. W przypadku odrzucenia tej oferty, badaniu będą podlegały kolejne najkorzystniejsze oferty.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, w trakcie analizy oferty Zamawiający może wezwać do przedłożenia dodatkowych dokumentów, w tym łączącej Strony umowy Konsorcjum.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. **Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobligowany do skorzystania z powyższego uprawnienia.** Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przez rażąco niską cenę, Zamawiający rozumie cenę, która jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub od średniej arytmetycznej cen ofert niepodlegających odrzuceniu.

1. Zamawiający poprawia w ofercie:
   * 1. oczywiste omyłki pisarskie,
     2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
     3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w pkt. c), Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia.   
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

1. Dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3-5 niniejszego paragrafu Wykonawca winien przygotować zgodnie z wymogami § 13 Specyfikacji.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
   * jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3,4 niniejszego paragrafu;
   * jej treść jest nieczytelna tj. została wypełniona odręcznym pismem uniemożliwiającym jego prawidłowe odczytanie;
   * jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   * została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania;
   * została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
   * Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
   * wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
   * nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;
   * jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,   
     a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
   * jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta będzie zawierać uzasadnienie czynności odrzucenia.

## § 17 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie oraz poprzez stronę [www.platformazakupowa.pl/pn/pwik](http://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik) (podstronę z ogłoszeniem o postępowaniu),   
   w zakładce „Komunikaty”. Informacja powyższa zawierać będzie dane wyłonionego Wykonawcy (nazwę, miejscowość) oraz cenę ofertową. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wraz   
   z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu podpisania umowy.
2. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostały one odrzucone.

## §18 ZAMKNIĘCIE PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

**ORAZ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCEGO UMOWĘ**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu lub zakończenia postępowania przygotowującego umowę, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania oraz zwrotu kosztów przygotowania i złożenia ofert.
2. Informację o zamknięciu przetargu lub zakończeniu postępowania przygotowującego umowę Zamawiający zamieszcza na stronie [www.platformazakupowa.pl/pn/pwik](http://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik) (podstronie z ogłoszeniem o postępowaniu), w zakładce „Komunikaty”.

## §19 REGULACJA PRAWNA

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej [www.pwik.com.pl](http://www.pwik.com.pl/)
2. Sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji regulują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

**§20 KLAUZULA INFORMACYJNA**

## DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA SKŁADAJACYCH OFERTĘ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów   
   i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Można skontaktować się z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: [bok@pwik.com.pl](mailto:bok@pwik.com.pl).
2. Dane będą przetwarzane:

* aby rozpatrzyć złożoną ofertę tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu realizacji umowy, w przypadku jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
* aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem, wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych) oraz związane z umową,   
  w przypadku jej zawarcia, tj. wynikające w szczególności z przepisów prawa rachunkowego   
  i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
* w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem lub realizacją umowy (w przypadku jej zawarcia) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
* w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub umową   
  (w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1. Podanie danych osobowych w oparciu o zgodę jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu.
2. Twoje dane będą przekazywane:

* podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,
* podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

1. Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych), a w przypadku zawarcia umowy również przez okres wynikający z prawa rachunkowego   
   i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.
2. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
3. Przysługuje Ci prawo do:

* dostępu do podanych danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa,   
  w przypadku zamówień publicznych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
* usunięcia danych (w określonych przypadkach),
* ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z uwagi   
  na szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO),
* przenoszenia danych osobowych (pod określonymi warunkami),
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
* wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych danych, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Przedmiot zamówienia |
| 2. | Załącznik nr 2 | Formularz ofertowy |
| 3. | Załącznik nr 3 | Oświadczenie Wykonawcy |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| 5. | Załącznik nr 5 | Projekt umowy |
| 6. | Załącznik nr 6 | Klauzula RODO |

## ZAŁĄCZNIK NR 1

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska**

**I. Rozpoczęcie robót:**

1. Roboty wykonywane będą na podstawie składanych każdorazowo przez Zamawiającego zleceń cząstkowych zawierających, co najmniej:

a) numer i datę,

b) adres i miejsce robót,

c) rodzaj nawierzchni,

d) szczegółowy zakres robót,

e) ewentualne inne okoliczności istotne dla prawidłowego wykonania robót.

2. Zamawiający składa zlecenia Wykonawcy telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

3. Otrzymanie zlecenia jest równoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę placu robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty objęte zleceniem:

a) do dwóch dni roboczych (w trybie pilnym) od otrzymania zlecenia od Zamawiającego,

b) do siedmiu dni roboczych (w trybie standardowym) od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

5. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu robót i ich zakończeniu (telefonicznie, e-mailem lub osobiście) w dniu ich rozpoczęcia/zakończenia.

6. Od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego, do zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

a) bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

b) bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie,

c) właściwe zabezpieczenie materiałów wybudowanych z nawierzchni, tj. kształtek betonowych, kostek brukowych, płytek chodnikowych, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych itp.,

d) szkody wyrządzone osobom trzecim,

e) zabezpieczenie punktów geodezyjnych,

f) utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny wywóz powstałego urobku, tj. podbudowy, uszkodzonych kształtek betonowych, kostek brukowych, płytek chodnikowych, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych itp.,

g) załadunek, wywóz i utylizację odpadu asfaltowego pozostawionego po robotach prowadzonych przez Zamawiającego oraz po robotach odtworzeniowych prowadzonych przez Wykonawcę, o kodzie 17 03 02- Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,

h) skutki wynikające z zajęcia większej powierzchni pasa drogi niż wymagana dla przeprowadzenia robót,   
w tym składowania potrzebnych materiałów lub powstałego urobku.

7. Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót, należy wyznaczyć upoważnione   
ze strony Wykonawcy i Zamawiającego osoby. Wyznaczone wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazywania placu robót, podpisywania notatek roboczych, jak również do przeprowadzania odbiorów robót i podpisania protokołów końcowych odbioru robót. Strony mogą dodatkowo upoważnić również inne osoby do wykonywania powyższych czynności.

**II. Obowiązki Wykonawcy:**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- złożenia w tut. Przedsiębiorstwie oświadczenia kierownika robót o przyjęciu obowiązku kierowania pracami budowlanymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić   
w całym okresie obowiązywania umowy osobę pełniąca funkcję kierownika robót,

- zlecenia nadzorów branżowych zarządcom urządzeń kolidujących z prowadzonymi pracami.

2. Niezwłocznie po przejęciu placu robót Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć   
i oznakować miejsce prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie po przejęciu placu robót zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu usunięcie wszystkich elementów oznakowania i zabezpieczenia tego miejsca rozmieszczonych uprzednio przez Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych   
i rozbieralnych. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie podwykonawcy w/w robót w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

4 Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. poz. 266 z późn. zm.) oraz wymaganiom Specyfikacji.

5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie) lub europejską aprobatę techniczną lub polską aprobatę techniczną (w przypadku braku europejskiej).

6. Wykonawca świadczący usługę jest wytwórcą odpadów powstających w trakcie świadczenia tej usługi. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy (odbiór, wywóz, utylizacja) muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa. Każdorazowo po zakończeniu robót w danym dniu Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany jest usuwać powstałe w trakcie ich wykonywania odpady (np. asfaltobeton, gruz itp.) oraz uporządkować miejsce wykonywania robót. Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz wpis do rejestru BDO w tym zakresie.

W przypadku przekazania odpadu asfaltowego innemu podmiotowi, Wykonawca jest zobowiązany do wypełniania kart przekazania odpadu i przedstawiania ich kserokopii w cyklach miesięcznych Zamawiającemu.

**III. Termin wykonania:**

1. Wykonawca wykona roboty obejmujące renowację docelową oraz wywóz i utylizację odpadu asfaltowego o kodzie 17 03 02 - Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01, w terminie do siedmiu dni   
(do 2 dni w trybie pilnym), licząc od dnia, w którym Wykonawca otrzymał zlecenie wykonania robót. Załadunek, wywóz i utylizacja odpadu asfaltowego, o którym mowa powyżej, dotyczy odpadu wytworzonego zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. (z wyłączeniem punktu 3).

2. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak niskie temperatury powietrza, ulewne deszcze, lub obfite opady śniegu, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem   
o udzielenie zgody na wykonanie robót w dwóch etapach:

a) I etap – renowacja tymczasowa,

b) II etap – renowacja docelowa.

3. W przypadku, gdy Wykonawca otrzymał zgodę Zamawiającego na wykonanie robót w dwóch etapach,   
o których mowa w pkt. 2 powyżej, Wykonawca wykona roboty obejmujące renowację tymczasową   
w terminie do dwóch dni (w trybie pilnym) bądź siedmiu dni (w trybie standardowym), licząc od dnia, w którym otrzymał on zlecenie wykonania robót, natomiast roboty obejmujące renowację docelową Wykonawca wykona w terminie do dziesięciu dni (w trybie pilnym) bądź piętnastu dni (w trybie standardowym), licząc od dnia, w którym otrzymał on od Zamawiającego zlecenie do wykonania robót.

4. W wyjątkowych przypadkach, gdy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych albo innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy zakończenie robót we wskazanych wyżej terminach nie będzie możliwe, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu wykonania robót. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wydłużenie terminu wykonania robót, należy potwierdzić w notatce roboczej, podpisanej przez przedstawicieli obu Stron.

5. Niewykonanie zleconych robót w terminie, niezależnie od trybu zlecenia, spowoduje obciążenie Wykonawcy opłatami za zajęcie pasa drogowego.

**IV. Technologia wykonania robót:**

1. Przy wykonywaniu robót, w zależności od zakresu otrzymanego zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

a) w razie konieczności i po ustaleniu z Zamawiającym, przeprowadzić całkowitą wymianę gruntu   
z warstwowym, (co 20 cm) mechanicznym zagęszczeniem kolejnych warstw podbudowy zgodnie z normą branżową BN-64/8933-02 „Drogi samochodowe- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

b) wykonać badania nośności podbudowy i przedstawić stosowny protokół z wynikami badań   
oraz wskazaniem certyfikowanego urządzenia, za pomocą, którego było wykonane to badanie. Ułożenie nawierzchni jest dopuszczalne dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników w/w badań,

c) krawędzie naruszonych nawierzchni asfaltowych należy przyciąć równo na całej powierzchni za pomocą urządzeń przeznaczonych do tego celu,

d) przed ułożeniem górnej warstwy podbudowy, powierzchnię należy skropić asfaltem. Podobnie przed ułożeniem następnych warstw asfaltu, poprzednie należy skropić. Podłoże powinno być skropione równomiernie na całej powierzchni, zaś krawędzie przyległej nawierzchni powinny być posmarowane asfaltem,

e) wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy kanalizacyjne, wpusty deszczowe, zasuwy wodociągowe i inne, należy wyregulować do niwelety nawierzchni,

f) zniszczone i uszkodzone krawężniki należy wymienić na nowe. Krawężniki należy umieścić na ławie betonowej grubości 15 cm i szerokości 40 cm,

g) renowację nawierzchni jezdni asfaltowej należy wykonać w zależności od kategorii drogi   
z uwzględnieniem następujących warunków i zależnie od grubości warstw nawierzchni istniejącej:  
Droga wojewódzka:

- dolna warstwa podbudowy, powinna być wykonana z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie   
o uziarnieniu 0-40 mm i grubości 20 cm po zagęszczeniu,

- górną warstwę podbudowy należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-25 mm, grubości 14 cm, o 0,30 m szerzej z każdej strony od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu,

- warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm, grubości 8 cm, o 0,60 m szerzej z każdej strony od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu,

- warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm, grubości 5 cm, o 1,00 m szerzej z każdej strony od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu.

Droga powiatowa:

- dolna warstwa podbudowy, powinna być wykonana z kruszywa łamanego, stabilizowanego  
 mechanicznie o uziarnieniu 0-40 mm i grubości 20 cm po zagęszczeniu,

- górną warstwę podbudowy należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-25 mm, grubości 10 cm, o 0,30 m szerzej z każdej strony od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu,

- warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm, grubości 8 cm, o 0,60 m szerzej z każdej strony od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu,

- warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm, grubości 5 cm, o 1,00 m szerzej z każdej strony od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu.

Droga gminna:

- podbudowa powinna być wykonana z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie   
 o uziarnieniu 0-40 mm i grubości 20 cm po zagęszczeniu,

- warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm, grubości 7 cm, o 0,50 m szerzej z każdej strony od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu,

- warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm, grubości   
5 cm, o 1,00 m szerzej z każdej strony od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu.

h) krawędzie na styku starej i nowej nawierzchni bitumicznej oraz wokół urządzeń obcych należy zaspoinować przeznaczoną do tego celu taśmą bitumiczną lub emulsjami bitumicznymi - po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi,

i) w przypadku wykonywania robót w ramach renowacji tymczasowej dopuszcza się ułożenie nawierzchni rozbieralnej z kształtki betonowej o grubości, co najmniej 8 cm.

2. **Nawierzchnie asfaltowe:**

1) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników asfaltobetonem- warstwa ścieralna:

* wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
* mechaniczne lub ręczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach, ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie podbudowy i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką lub walcem podłoża,
* oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie dna oraz posmarowanie krawędzi naprawianego miejsca gorącym bitumem,
* rozścielenie mieszanki mineralno- bitumicznej o frakcji 0-12,8 mm,
* mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką w miejscach trudno dostępnych (z ew. ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych),
* uszczelnienie połączeń,
* odtworzenie oznakowania poziomego,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

2) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników asfaltobetonem- warstwa wiążąca:

* wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
* mechaniczne lub ręczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach, ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie podbudowy i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką lub walcem podłoża,
* oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie dna oraz posmarowanie krawędzi naprawianego miejsca gorącym bitumem,
* rozścielenie mieszanki mineralno- bitumicznej o frakcji 0-16 mm,
* mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką w miejscach trudno dostępnych (z ew. ręcznym ubiciem przy krawężnikach i urządzeniach obcych),
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

3) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni asfaltobetonem- podbudowa bitumiczna:

* wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
* mechaniczne lub ręczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach, ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie podbudowy i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką lub walcem podłoża,
* oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie dna oraz posmarowanie krawędzi naprawianego miejsca gorącym bitumem,
* rozścielenie mieszanki mineralno- bitumicznej o frakcji 0-25 mm,
* mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką w miejscach trudno dostępnych (z ew. ręcznym ubiciem przy krawężnikach i urządzeniach obcych),
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

4) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników asfaltobetonem- warstwa ścieralna barwiona:

* wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
* mechaniczne lub ręczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach, ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie podbudowy i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką lub walcem podłoża,
* oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie dna oraz posmarowanie krawędzi naprawianego miejsca gorącym bitumem,
* rozścielenie mieszanki mineralno- bitumicznej barwionej o frakcji 0-12,8 mm,
* mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką w miejscach trudno dostępnych (z ew. ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych),
* uszczelnienie połączeń,
* odtworzenie oznakowania poziomego,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

5) Doraźne uzupełnienie ubytków w okresie zimowym masą asfaltową „na zimno”, powstałych   
w związku z eksploatacją sieci wodno- kanalizacyjnej:

* oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
* wyrównanie podbudowy i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką lub walcem podłoża,
* uzupełnienie ubytku w nawierzchni masą asfaltową „na zimno” bez docinania krawędzi,
* zagęszczenie ułożonej mieszanki,
* załadunek, wywóz i utylizacja rumoszu.

Do rozliczeń będą przyjęte następujące ciężary właściwe mieszanek: asfaltobeton i SMA w‑wa ścieralna- 2,50 t/m3, asfaltobeton w-wa wiążąca- 2,45 t/m3, asfaltobeton podbudowa bitumiczna- 2,44 t/m3, na zimno - 1,9 t/m3.

6) Uszczelnienie 1 mb połączenia nawierzchni emulsją bitumiczną,

7) Zabudowanie 1 mb taśmy dylatacyjnej samoprzylepnej polimerowo- asfaltowej,

8) Uszczelnienie 1 mb połączenia nawierzchni taśmą uszczelniającą polimerowo- asfaltową,

9) Skropienie 1 m2 warstwy wiążącej (sfrezowanej warstwy),

10) Frezowanie 1 m² nawierzchni asfaltowej o grubości 1 cm.

**Podbudowy:**

1) Uzupełnienie 1 m2 podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych (do 10 cm):

* mechaniczne lub ręczne rozścielenie warstwy kruszywa,
* ręczne odrzucenie nadziarna,
* mechaniczne zagęszczenie zagęszczarką lub walcem i profilowanie warstwy kruszywa

z nawilżeniem wodą.

2) Wykonanie 1 m2 podbudowy zasadniczej z kruszyw (do 20 cm):

* mechaniczne lub ręczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa,
* ręczne odrzucenie nadziarna,
* mechaniczne zagęszczenie warstwy dolnej ubijakiem,
* mechaniczne lub ręczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa,
* mechaniczne zagęszczenie zagęszczarką lub walcem i profilowanie warstwy górnej

z nawilżeniem wodą.

3) Naprawa 1 m2 nawierzchni tłuczniowej:

* rozebranie naprawianej- uszkodzonej nawierzchni,
* wypełnienie tłuczniem,
* ubicie ręczne lub uwałowanie,
* zaklinowanie z polewaniem wodą,
* ponowne ubicie lub uwałowanie.

**Regulacja, montaż urządzeń uzbrojenia podziemnego (z materiału powierzonego):**

1) Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej:

* rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
* demontaż nasady wpustu,
* rozebranie uszkodzonej górnej części studni wpustu,
* osadzenie nasady na zaprawie szybkoschnącej,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu,
* odtworzenie nawierzchni o pow. 1,0 m2,
* odtworzenie oznakowania poziomego.

2) Regulacja włazu studni rewizyjnej:

* rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
* demontaż włazu,
* rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,
* osadzenie włazu na zaprawie szybkoschnącej,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu,
* odtworzenie nawierzchni o pow. 1,20 m2,
* odtworzenie oznakowania poziomego.

3) Regulacja zaworów wodociągowych (innych):

* rozebranie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
* demontaż zaworu (skrzynki zasuwowej),
* osadzenie, regulacja zaworu (skrzynki zasuwowej),
* uzupełnienie podbudowy z mechanicznym zagęszczeniem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu,
* odtworzenie nawierzchni o pow. 0,40 m2,
* odtworzenie oznakowania poziomego.

**Nawierzchnie rozbieralne:**

1) Naprawa, odtworzenie 1 m2 nawierzchni z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5:

* rozebranie uszkodzonej- istniejącej nawierzchni z płytek wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką podłoża,
* rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
* zagęszczenie podsypki zagęszczarką,
* ułożenie płytek 35x35x5 z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi płytkami,
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

2) Naprawa, odtworzenie 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7:

* rozebranie uszkodzonej- istniejącej nawierzchni z płytek wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką podłoża,
* rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
* zagęszczenie podsypki zagęszczarką,
* ułożenie płytek 50x50x7 z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi płytkami,
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

3) Naprawa, odtworzenie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm:

* rozebranie zdeformowanych miejsc lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie istniejącej podbudowy oraz mechaniczne zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką,
* rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
* ułożenie rozebranych kształtek z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi kształtkami,
* ubicie kształtek zagęszczarką,
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

4) Naprawa, odtworzenie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm:

* rozebranie zdeformowanych miejsc lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie istniejącej podbudowy oraz mechaniczne zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką,
* rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
* ułożenie rozebranych kształtek z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi kształtkami,
* ubicie kształtek zagęszczarką,
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

5) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm:

* rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wykonanie podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy,
* mechaniczne zagęszczenie podbudowy zagęszczarką,
* ułożenie kształtek betonowych (materiał Wykonawcy),
* ubicie kształtek zagęszczarką,
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

6) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm:

* rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wykonanie podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy,
* mechaniczne zagęszczenie podbudowy zagęszczarką,
* ułożenie kształtek betonowych (materiał Wykonawcy),
* ubicie kształtek zagęszczarką,
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

**Inne roboty w pasie drogowym:**

7) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej:

* rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wykonanie podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy,
* mechaniczne zagęszczenie podbudowy zagęszczarką,
* ułożenie kostek kamiennych (materiał Wykonawcy) na podsypce cementowo-piaskowej,
* ubicie kostki zagęszczarką,
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

8) Naprawa, odtworzenie 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej:

* rozebranie zdeformowanych miejsc wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie istniejącej podbudowy oraz mechaniczne zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką,
* rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
* ułożenie rozebranych kostek kamiennych (do 20% nowych) wraz z podsypką cementowo-piaskową,
* ubicie kostki zagęszczarką,
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

9) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z płyt ażurowych:

* rozebranie istniejącej nawierzchni lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wykonanie podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy,
* mechaniczne zagęszczenie podbudowy zagęszczarką,
* ułożenie oraz wyregulowanie płyt ażurowych (materiał Wykonawcy),
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

10) Naprawa, odtworzenie 1 m2 nawierzchni z płyt ażurowych:

* rozebranie zdeformowanych miejsc wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* wyrównanie istniejącej podbudowy oraz mechaniczne zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym, zagęszczarką,
* rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
* ułożenie rozebranych płyt ażurowych (do 20% nowych),
* wypełnienie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

11) Korytowanie:

* odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład,
* profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem,
* ścinanie i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu,
* załadunek i wywóz gruntu.

12) Plantowanie poboczy:

* ścinanie i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu,
* mechaniczne zagęszczenie poboczy.

13) Humusowanie z obsianiem:

* ręczne wybranie kamieni,
* wyrównanie i zagrabienie humusu.

14) Wykonanie 1mb cieku ulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo- piaskową:

* rozebranie nawierzchni jezdni pod ciek z kształtek betonowych,
* wykonanie oraz mechaniczne zagęszczenie podbudowy,
* wykonanie podsypki cementowo- piaskowej pod ciek,
* ułożenie cieku z kształtek betonowych (materiał Wykonawcy),
* zasypanie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

15) Regulacja, naprawa 1mb cieku ulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo- piaskową:

* rozebranie istniejącego cieku,
* wykonanie podsypki cementowo- piaskowej wraz z mechanicznym zagęszczeniem,
* ułożenie cieku z kształtek betonowych (do 20% nowych),
* zasypanie spoin piaskiem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

16) Wykonanie 1 mb cieku z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo-piaskową:

* rozebranie nawierzchni pod ciek,
* wykonanie oraz mechaniczne zagęszczenie podbudowy,
* wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,
* ułożenie cieku z prefabrykatów betonowych (materiał Wykonawcy),
* uszczelnienie spoin zaprawą cementowo- piaskową,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

17) Regulacja, naprawa 1 mb cieku z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo- piaskową:

* rozebranie istniejącego cieku wraz z podsypką,
* wykonanie podsypki cementowo- piaskowej wraz z mechanicznym zagęszczeniem,
* ułożenie cieku z prefabrykatów betonowych (do 20% nowych),
* uszczelnienie spoin zaprawą cementowo- piaskową,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

18) Naprawa, odtworzenie 1 m2 nawierzchni z trylinki z podsypką cementowo- piaskową:

* rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
* uzupełnienie oraz mechaniczne zagęszczenie podbudowy,
* wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
* ułożenie nawierzchni z trylinki (do 20% nowych),
* wypełnienie spoin piaskiem.

**Wymiana, regulacja krawężników, obrzeży:**

19) Regulacja, odtworzenie 1 mb krawężników drogowych, betonowych lub kamiennych na podsypce cementowo- piaskowej:

* odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem kruszywa lub ziemi na pobocze,
* wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze,
* oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie zaprawy cementowej,
* uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo- piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
* ułożenie rozebranych krawężników i wyregulowanie, z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi krawężnikami drogowymi,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

20) Wykonanie, wymiana 1 mb krawężników drogowych, betonowych lub kamiennych wraz z wykonaniem ławy betonowej:

* rozebranie istniejących krawężników wraz z ławą betonową
* uzupełnienie podbudowy wraz z mechanicznym zagęszczeniem wykopu pod krawężniki,
* wykonanie ławy betonowej z oporem,
* ułożenie i wyregulowanie nowych krawężników (materiał Wykonawcy),
* obsypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią z ubiciem i wyrównaniem zasypki,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

21) Regulacja, odtworzenie 1 mb obrzeży 6x20 cm na podsypce cementowo- piaskowej:

* rozebranie istniejących obrzeży wraz z podsypką,
* wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,
* ułożenie i wyregulowanie rozebranych obrzeży (do 20% nowych),
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

22) Wykonanie, wymiana 1 mb obrzeży 6x20 cm na podsypce cementowo- piaskowej:

* rozebranie istniejących obrzeży wraz z podsypką,
* uzupełnienie podbudowy wraz z mechanicznym zagęszczeniem wykopu pod obrzeże,
* wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,
* ułożenie i wyregulowanie nowych obrzeży (materiał Wykonawcy),
* obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

23) Regulacja, odtworzenie 1 mb obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej:

* rozebranie istniejących obrzeży wraz z podsypką,
* wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,
* ułożenie i wyregulowanie rozebranych obrzeży (do 20% nowych),
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

24) Wykonanie, wymiana 1 mb obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej:

* rozebranie istniejących obrzeży wraz z podsypką,
* uzupełnienie podbudowy wraz z mechanicznym zagęszczeniem wykopu pod obrzeże,
* wykonanie podsypki cementowo–piaskowej,
* ułożenie i wyregulowanie nowych obrzeży (materiał Wykonawcy),
* obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

**Regulacja, montaż urządzeń uzbrojenia podziemnego:**

25) Regulacja zaworów wodociągowych (innych):

* rozebranie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
* demontaż zaworu (skrzynki zasuwowej),
* osadzenie, regulacja zaworu (skrzynki zasuwowej),
* uzupełnienie podbudowy z mechanicznym zagęszczeniem,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

26) Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej:

* rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
* demontaż nasady wpustu,
* rozebranie uszkodzonej górnej części studni wpustu,
* osadzenie nasady na zaprawie szybkoschnącej lub osadzenie pierścienia dystansowego,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

27) Regulacja włazu studni rewizyjnej:

* rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
* demontaż włazu,
* rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,
* osadzenie włazu na zaprawie szybkoschnącej lub osadzenie pierścienia dystansowego,
* załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

**V. Odbiór robót:**

1. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, komisja składająca się z przedstawicieli Stron   
oraz ewentualnie właściwego zarządcy drogi dokonywać będzie protokolarnego odbioru robót.

2. Prace wykonywane w ramach każdego zlecenia, winny być zinwentaryzowane w formie szkicu obejmującego ich obmiar, a do szkicu winny być dołączone zdjęcia (na CD, przesłane e-mailem lub wydruk) miejsc przed i po przeprowadzonych robotach remontowych. Wyżej wymienioną dokumentację należy dołączyć do protokołu odbioru.

3. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego lub właściwego zarządcę drogi, w toku czynności odbiorowych, zastrzeżeń, co do jakości wykonanych robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż pięć dni.

4. Po usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz właściwego zarządcę drogi   
o gotowości do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót.

**VI. Informacje dodatkowe:**

1. W przypadku, kiedy łączna cena oferty będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia szczegółowych kalkulacji poszczególnych pozycji formularza wraz z podaniem składników cenotwórczych (R, M, S, Ko).
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż podane w formularzu ofertowym ilości jednostek obmiarowych są ilościami przewidywanymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zamówienia w całości. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia do realizacji mniejszej lub większej ilości jednostek obmiarowych, co nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy i nie rodzi odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego.
3. Okres udzielonej gwarancji na roboty będące przedmiotem umowy **minimum 24 miesięcy**, licząc   
   od daty ich odbioru.

## ZAŁĄCZNIK NR 2

## FORMULARZ OFERTOWY

**Przedmiot przetargu –**

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska

**Zamawiający –** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

**Wykonawca –** (nazwa)…………………………………………………………………………

(adres) ………………………………………………………………………………………………

NIP.............................. REGON……………………. nr KRS (jeżeli dotyczy) ........................................

nr telefonu\* ..................................... adres e-mail\*...........................................

\* Pola wypełniane nieobowiązkowo. Wypełnienie któregokolwiek z powyższych pól (telefon lub fax lub e-mail) oznacza, że wyrażasz zgodę na **przetwarzanie przez Zamawiającego podanych danych w celu kontaktu w związku   
z prowadzonym postępowaniem.** Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Jednostka obmiarowa | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jednostkowa zł netto | Pozycja razem (kolumna 4 x 5) **cena ofertowa zł netto** |
| **TABELA 1 (kosztorys ofertowy) w trybie standardowym do 7 dni roboczych** | | | | |  |
|  | **WBUDOWANIE- 1 TONY MASY ASFALTOBETONU** |  |  |  |  |
| 1. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu -  warstwa ścieralna, do 10 m² | t | 95 |  |  |
| 2. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu - warstwa ścieralna, powyżej 10 m² | t | 55 |  |  |
| 3. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu warstwa wiążąca, powyżej 10 m² | t | 60 |  |  |
| 4. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu warstwa podbudowy bitumicznej,  powyżej 10 m2 | t | 14 |  |  |
| 5. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu -  warstwa ścieralna barwiona | t | 1 |  |  |
| 6. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltowej "na zimno" | t | 0,5 |  |  |
| 7. | Załadunek, wywóz i utylizacja odpadu asfaltowego o kodzie 170302- Asfalty, inny niż wymieniony w 170301 | t | 180 |  |  |
| 8. | Uszczelnienie 1 mb połączenia nawierzchni emulsją bitumiczną | mb | 55 |  |  |
| 9. | Uszczelnienie 1mb połączenia nawierzchni taśmą uszczelniającą polimerowo - asfaltową o szer. 40 mm i gr. 5 mm, gęstość przy 20 stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm3, temp. mięknienia wg PiK 95 do 103 stopni Celsjusza | mb | 850 |  |  |
| 10. | Zabudowanie 1 mb taśmy dylatacyjnej samoprzylepnej polimerowo - asfaltowej  o szer. 40 mm i gr. 5 mm, gęstość przy 20 stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm3, temp. mięknienia wg PiK >90 stopni Celsjusza | mb | 70 |  |  |
| 11. | Skropienie 1 m2 warstwy wiążącej (sfrezowanej warstwy) | m2 | 100 |  |  |
| 12. | Frezowanie 1m2 nawierzchni asfaltowej  o grubości 1 cm | m2 | 280 |  |  |
|  | **PODBUDOWY** |  |  |  |  |
| 1. | Uzupełnienie 1 m2 podbudowy z kruszyw (do 10 cm) | m2 | 250 |  |  |
| 2. | Wykonanie 1 m2 podbudowy zasadniczej (do 20 cm) | m2 | 100 |  |  |
| 3. | Naprawa 1 m2 nawierzchni tłuczniowej | m2 | 55 |  |  |
|  | **WYMIANA, REGULACJA – KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA** |  |  |  |  |
| 1. | Regulacja 1mb krawężników drogowych,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 30 |  |  |
| 2. | Wymiana 1mb krawężników drogowych betonowych, o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej | mb | 40 |  |  |
| 3. | Regulacja 1mb obrzeży o wym. 20x6 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 35 |  |  |
| 4. | Wymiana 1mb obrzeży o wym. 20x6 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 20 |  |  |
| 5. | Regulacja 1mb obrzeży o wym. 30x8 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 15 |  |  |
| 6. | Wymiana 1mb obrzeży o wym. 30x8 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 17 |  |  |
|  | **REGULACJA, MONTAŻ URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO** |  |  |  |  |
| 1. | Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni | szt. | 20 |  |  |
| 2. | Regulacja włazu studni rewizyjnej z odtworzeniem nawierzchni | szt. | 15 |  |  |
| 3. | Regulacja zaworów wodociągowych (innych) z odtworzeniem nawierzchni | szt. | 20 |  |  |
|  | **NAWIERZCHNIE ROZBIERALNE** |  |  |  |  |
| 1. | Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm, do 10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| 2. | Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm, powyżej 10 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 3. | Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm, do 10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| 4. | Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm, powyżej 10 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 5. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm, do10 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 6. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm, powyżej 10 m2 | m2 | 40 |  |  |
| 7. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm, do 10 m2 | m2 | 35 |  |  |
| 8. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm, powyżej 10 m2 | m2 | 100 |  |  |
| 9. | Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm, do 10 m2 | m2 | 15 |  |  |
| 10. | Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grub. 6 cm, powyżej 10 m2 | m2 | 55 |  |  |
| 11. | Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm, do 10 m2 | m2 | 20 |  |  |
| 12. | Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grub. 8 cm, powyżej 10 m2 | m2 | 85 |  |  |
| 13. | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej | m2 | 30 |  |  |
| 14. | Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej | m2 | 30 |  |  |
| 15. | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, do 10 m2 | m2 | 15 |  |  |
| 16. | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, powyżej 10 m2 | m2 | 20 |  |  |
| 17. | Naprawa nawierzchni z płyt ażurowych,  do 10 m2 | m2 | 15 |  |  |
| 18. | Naprawa nawierzchni z płyt ażurowych, powyżej 10 m2 | m2 | 20 |  |  |
| 19. | Korytowanie | m2 | 85 |  |  |
| 20. | Plantowanie poboczy | m2 | 35 |  |  |
| 21. | Humusowanie z obsianiem | m2 | 85 |  |  |
| 22. | Wykonanie 1mb cieku ulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo-piaskową | mb | 15 |  |  |
| 23. | Regulacja 1mb cieku ulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo piaskową | mb | 20 |  |  |
| 24. | Wykonanie 1 mb cieku z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo piaskową | mb | 15 |  |  |
| 25. | Regulacja 1 mb cieku z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo piaskową | mb | 20 |  |  |
| 26. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z trylinki  z podsypką cementowo – piaskową | m2 | 35 |  |  |
| 27. | Regulacja 1 mb krawężnika na podsypce cementowo – piaskowej | mb | 35 |  |  |
| 28. | Wymiana 1 mb krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy betonowej | mb | 30 |  |  |
| 29. | Regulacja 1 mb obrzeży 6x20 cm  na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 40 |  |  |
| 30. | Wymiana 1 mb obrzeży 6x20 cm  na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 35 |  |  |
| 31. | Regulacja 1 mb obrzeży 8x30 cm  na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 15 |  |  |
| 32. | Wymiana 1 mb obrzeży 8x30 cm  na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 20 |  |  |
| 33. | Regulacja zaworów wodociągowych (innych) | szt. | 7 |  |  |
| 34. | Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej | szt. | 7 |  |  |
| 35. | Regulacja włazu studni rewizyjnej | szt. | 7 |  |  |
| **TABELA 2 (kosztorys ofertowy) w trybie pilnym do 2 dni roboczych** | | | | |  |
|  | **WBUDOWANIE- 1 TONY MASY ASFALTOBETONU** |  |  |  |  |
| 1. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu -  warstwa ścieralna, do 10 m² | t | 45 |  |  |
| 2. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu - warstwa ścieralna, powyżej 10 m² | t | 25 |  |  |
| 3. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu warstwa wiążąca, powyżej 10 m² | t | 30 |  |  |
| 4. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu warstwa podbudowy bitumicznej,  powyżej 10 m2 | t | 6 |  |  |
| 5. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu -  warstwa ścieralna barwiona | t | 1 |  |  |
| 6. | Wbudowanie 1 tony masy asfaltowej "na zimno" | t | 0,5 |  |  |
| 7. | Załadunek, wywóz i utylizacja odpadu asfaltowego o kodzie 170302- Asfalty, inny niż wymieniony w 170301 | t | 80 |  |  |
| 8. | Uszczelnienie 1 mb połączenia nawierzchni emulsją bitumiczną | mb | 25 |  |  |
| 9. | Uszczelnienie 1mb połączenia nawierzchni taśmą uszczelniającą polimerowo - asfaltową o szer. 40 mm i gr. 5 mm, gęstość przy 20 stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm3, temp. mięknienia wg PiK 95 do 103 stopni Celsjusza | mb | 350 |  |  |
| 10. | Zabudowanie 1 mb taśmy dylatacyjnej samoprzylepnej polimerowo - asfaltowej  o szer. 40 mm i gr. 5 mm, gęstość przy 20 stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm3, temp. mięknienia wg PiK >90 stopni Celsjusza | mb | 30 |  |  |
| 11. | Skropienie 1 m2 warstwy wiążącej (sfrezowanej warstwy) | m2 | 50 |  |  |
| 12. | Frezowanie 1m2 nawierzchni asfaltowej  o grubości 1 cm | m2 | 120 |  |  |
|  | **PODBUDOWY** |  |  |  |  |
| 1. | Uzupełnienie 1 m2 podbudowy z kruszyw (do 10 cm) | m2 | 100 |  |  |
| 2. | Wykonanie 1 m2 podbudowy zasadniczej (do 20 cm) | m2 | 50 |  |  |
| 3. | Naprawa 1 m2 nawierzchni tłuczniowej | m2 | 25 |  |  |
|  | **WYMIANA, REGULACJA – KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA** |  |  |  |  |
| 1. | Regulacja 1mb krawężników drogowych,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 10 |  |  |
| 2. | Wymiana 1mb krawężników drogowych betonowych, o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej | mb | 20 |  |  |
| 3. | Regulacja 1mb obrzeży o wym. 20x6 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 15 |  |  |
| 4. | Wymiana 1mb obrzeży o wym. 20x6 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 10 |  |  |
| 5. | Regulacja 1mb obrzeży o wym. 30x8 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 5 |  |  |
| 6. | Wymiana 1mb obrzeży o wym. 30x8 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 8 |  |  |
|  | **REGULACJA, MONTAŻ URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO** |  |  |  |  |
| 1. | Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni | szt. | 10 |  |  |
| 2. | Regulacja włazu studni rewizyjnej z odtworzeniem nawierzchni | szt. | 5 |  |  |
| 3. | Regulacja zaworów wodociągowych (innych) z odtworzeniem nawierzchni | szt. | 10 |  |  |
|  | **NAWIERZCHNIE ROZBIERALNE** |  |  |  |  |
| 1. | Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm, do 10 m2 | m2 | 5 |  |  |
| 2. | Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm, powyżej 10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| 3. | Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm, do 10 m2 | m2 | 5 |  |  |
| 4. | Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm, powyżej 10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| 5. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm, do10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| 6. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm, powyżej 10 m2 | m2 | 20 |  |  |
| 7. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm, do 10 m2 | m2 | 15 |  |  |
| 8. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm, powyżej 10 m2 | m2 | 50 |  |  |
| 9. | Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm, do 10 m2 | m2 | 5 |  |  |
| 10. | Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grub. 6 cm, powyżej 10 m2 | m2 | 25 |  |  |
| 11. | Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm, do 10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| 12. | Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grub. 8 cm, powyżej 10 m2 | m2 | 35 |  |  |
| 13. | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej | m2 | 10 |  |  |
| 14. | Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej | m2 | 10 |  |  |
| 15. | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, do 10 m2 | m2 | 5 |  |  |
| 16. | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, powyżej 10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| 17. | Naprawa nawierzchni z płyt ażurowych,  do 10 m2 | m2 | 5 |  |  |
| 18. | Naprawa nawierzchni z płyt ażurowych, powyżej 10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| 19. | Korytowanie | m2 | 35 |  |  |
| 20. | Plantowanie poboczy | m2 | 15 |  |  |
| 21. | Humusowanie z obsianiem | m2 | 35 |  |  |
| 22. | Wykonanie 1mb cieku ulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo-piaskową | mb | 5 |  |  |
| 23. | Regulacja 1mb cieku ulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo piaskową | mb | 10 |  |  |
| 24. | Wykonanie 1 mb cieku z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo piaskową | mb | 5 |  |  |
| 25. | Regulacja 1 mb cieku z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo piaskową | mb | 10 |  |  |
| 26. | Naprawa 1 m2 nawierzchni z trylinki  z podsypką cementowo – piaskową | m2 | 15 |  |  |
| 27. | Regulacja 1 mb krawężnika na podsypce cementowo – piaskowej | mb | 15 |  |  |
| 28. | Wymiana 1 mb krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy betonowej | mb | 10 |  |  |
| 29. | Regulacja 1 mb obrzeży 6x20 cm  na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 20 |  |  |
| 30. | Wymiana 1 mb obrzeży 6x20 cm  na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 15 |  |  |
| 31. | Regulacja 1 mb obrzeży 8x30 cm  na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 5 |  |  |
| 32. | Wymiana 1 mb obrzeży 8x30 cm  na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 10 |  |  |
| 33. | Regulacja zaworów wodociągowych (innych) | szt. | 3 |  |  |
| 34. | Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej | szt. | 3 |  |  |
| 35. | Regulacja włazu studni rewizyjnej | szt. | 3 |  |  |
| **WARTOŚĆ ŁĄCZNA = CENA OFERTOWA NETTO**  **(TABELA nr 1 + TABELA nr 2)** | | | | |  |
| **Słownie (cena ofertowa):**  Wartość netto…………………………………………………………………. | | | | | |

**Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca** (zaznaczyć właściwą opcję).

**Należę do grupy:**

**☐** **mikroprzedsiębiorstw;**

**☐ małych przedsiębiorstw;**

**☐ średnich przedsiębiorstw;**

**☐** **dużych przedsiębiorstw.**

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem   
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

**Oświadczenia ofertowe**

1. oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Specyfikacji i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte;
2. oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami załączonego do Specyfikacji wzoru umowy   
   i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
3. oświadczam, że pozyskałem wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty   
   oraz wykonanie zamówienia.

…………………………... ………………………………………………………………

miejsce i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

## ZAŁĄCZNIK NR 3

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa firmy .....................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres ..............................................................................................................

**Przystępując do przetargu pn. „Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska”, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż:**

1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 2 Specyfikacji,
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w §5 ust. 3 Specyfikacji,
3. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.  
   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),
4. w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników, współpracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców) przekazał tym osobom **Załącznik nr 6** do postępowania wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku   
   z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane, a tym samym wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu w związku z ubieganiem się o udzielenie niniejszego zamówienia,
5. zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w pkt 4 powyżej **Załącznik nr 6**, a tym samym wypełnić wobec nich w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, jeśli ich dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu na dalszych etapach przedmiotowego postępowania.

………………….. …………………………………

miejsce i data podpis i pieczęć

osoby upoważnionej

\*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

## ZAŁĄCZNIK NR 4

## WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

**Przedmiot przetargu –**

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska

**Zamawiający –** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

**Wykonawca –** ( nazwa i adres ) …………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………….…………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres zamówienia**  podać należy informacje, z których wynika, że Wykonawca spełnia warunki określone w §5 ust.3 pkt 2) Specyfikacji | **Zamawiający** | **Data wykonania** |
|  |  |  |  |

………………….. ………………………………………………..…

miejsce i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## PROJEKT UMOWY

z dnia …………

**pn. „Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o.   
w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska”**

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000048747, NIP 6410014068, REGON 271909683, kapitał zakładowy: 46 408 000,00 zł., która oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy,

zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” w imieniu, której działają:

……………………………………

**oraz**

………………………..…, który oświadcza, iż posiada status ……………….

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działają :

…………………………………

Wyszczególnione wyżej strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, w zakresie zgodnym   
   z przedmiotem zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część Specyfikacji   
   nr OZ/261/28-WS/PN/2024 oraz integralną część niniejszej umowy. W razie wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią Specyfikacji, a treścią niniejszej umowy albo treścią Oferty Wykonawcy a niniejszą umową, pierwszeństwo ma treść niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewni bezpośrednie wykonawstwo robót.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej.
4. Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Specyfikacji, postanowieniami umowy, obowiązującymi normami, przy użyciu najnowszych materiałów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawą Prawo budowlane   
   i Prawo o ruchu drogowym oraz z należytą starannością. Prowadzenie prac w zakresie przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie odbywało się przy dołożeniu wszelkich starań mających na celu maksymalne zapobieżenie ich uciążliwości dla osób trzecich.
2. Roboty wykonywane będą na podstawie składanych każdorazowo przez Zamawiającego zleceń cząstkowych zawierających, co najmniej:
   * 1. numer i datę,
     2. tryb zlecenia (pilny lub standardowy),
     3. adres i miejsce robót,
     4. rodzaj nawierzchni,
     5. szczegółowy zakres robót,
     6. informację o ewentualnym odpadzie asfaltowym pozostawionym po robotach prowadzonych przez Zamawiającego,
     7. ewentualne inne okoliczności istotne dla prawidłowego wykonania robót.
3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji robót zleconych w trybie pilnym do dwóch dni roboczych od otrzymania zlecenia od Zamawiającego oraz do realizacji robót zleconych w trybie standardowym do siedmiu dni roboczych od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

4. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu robót i ich   
 zakończeniu (telefonicznie, e-mailem lub osobiście) w dniu ich rozpoczęcia/zakończenia.

5. Prace wykonywane w ramach każdego zlecenia, winny być zinwentaryzowane w formie szkicu   
 obejmującego ich obmiar, a do szkicu winny być dołączone zdjęcia (na CD, przesłane e-mailem   
 lub wydruk) miejsc przed i po przeprowadzonych robotach remontowych. Wyżej wymienioną  
 dokumentację należy dołączyć do protokołu odbioru.

1. Wszelkie uszkodzenia powstałe w związku z prowadzonymi remontami (ubytki, wyboje i inne) Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu e-mailem lub telefonicznie natychmiast po ich wykryciu, a także winien zabezpieczyć miejsca ich wystąpienia zgodnie z warunkami określonymi w § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.).
2. Podczas wykonywania robót drogowych wymagających kierowania ruchem drogowym Wykonawca zobowiązuje się je wykonać przy udziale osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.   
   Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnych zaświadczeń osób kierujących ruchem drogowym.
3. Natychmiast po otrzymaniu od Zamawiającego stosownego zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć na czas prowadzenia robót miejsce wykonywania robót, zgodnie z procedurą opisaną w § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.). Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszego zobowiązania na zasadach określonych w niniejszej umowie.
4. Wykonawca świadczący usługę jest wytwórcą odpadów powstających w trakcie świadczenia tej usługi. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku oraz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2519), Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.121.2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska, Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.197.2022 z dnia 30.12.2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz.699 z poźn. zm.).
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich, a powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową oraz w okresie gwarancji, rękojmi, za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody wobec osób lub na mieniu osób spowodowane powstałymi wadami i usterkami wykonanych robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmującemu odpowiedzialność prawną i finansową za wszystkie roszczenia.

§ 3

1. Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony tj. **12 miesięcy** **od daty jej zawarcia,** z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:
   1. wykorzystania kwoty określonej w §7 ust.1 niniejszej umowy,
   2. upływu terminu, na który umowa została zawarta w przypadku, jeżeli kwota §7 ust.1 nie zostanie wykorzystana.

§ 4

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym, w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy jest …………………………………………………………………… lub ……………………………………………………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy jest …………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób:
4. drogą elektroniczną na adres mailowy:…………………………………………………………………………………………, nadanie maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania, nadania pisma,
5. telefonicznie,
6. osobiście Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich odbioru,
7. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

§ 5

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie zakres prac objęty każdorazowym zleceniem.
2. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru wykonanych prac w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznie, e-mailem lub osobiście przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
3. Wykonawca sporządza protokół odbioru prac (robót). Uwagi naniesione przez Zamawiającego na dołączonych do protokołu odbioru zleceniach będą zawierały wiążące informacje odnośnie oceny wszystkich wykonanych prac. Wykonawca usunie wszystkie wady wskazane w protokole odbioru   
   w terminie określonym w protokole.
4. Na żądanie Zamawiającego będą dokonywane odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu   
   w terminie jednego dnia roboczego od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
5. Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole robót objętych przedmiotem umowy. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nienależytego wykonania obowiązków względnie robót Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę o ile nie brał on udziału w kontroli.

§ 6

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poźn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) oraz wymaganiom Specyfikacji.
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie) lub europejską aprobatę techniczną lub polską aprobatę techniczną (w przypadku braku europejskiej).

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia po stawkach zgodnych z ofertą przetargową   
   z dnia ………………………………, której łączna wartość wynosi:…………………………… zł netto.

Wykazy cen jednostkowych stanowią załącznik do umowy.

1. Wykonawca dolicza do kwoty netto przedmiotu umowy obowiązujący w dacie świadczenia usługi podatek VAT.
2. Do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą przyjmowane rzeczywiste obmiary wykonanych robót remontowych oraz poszczególne ceny jednostkowe dla tych robót ujęte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji.
3. Wynagrodzenie należne na podstawie niniejszej umowy ma charakter ryczałtowy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż w podanych w ofercie przetargowej cenach jednostkowych za poszczególne usługi zawarte są wszelkie koszty niezbędne do realizacji danej usługi. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał Zamawiającemu żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania jakiejkolwiek ceny jednostkowej należnej za realizację danej usługi.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż podane w formularzu ofertowym ilości jednostek obmiarowych są ilościami przewidywanymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zlecenia w całości. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia do realizacji mniejszej lub większej ilości jednostek obmiarowych, co nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy i nie rodzi odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego. Zapis §3 ust.2 umowy stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. Dokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o przedłożony protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (zawierający każdorazowo dokumentację zdjęciową miejsca robót).
2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktur obejmujących wykonany zakres prac określony w poszczególnych zleceniach.
3. W razie stwierdzenia wad podczas procedury odbiorowej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności należności za wykonaną usługę w terminie   
   30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania   
   faktur VAT.
6. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, do dnia wejścia  
   w życie przepisów prawa, które wprowadzą obowiązkowe stosowanie tego rodzaju faktur.
9. Przelew wierzytelności wynikający z umowy, na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za zgodą   
   Zamawiającego po upływie terminu płatności faktury. Dotyczy to zarówno należności głównych jak   
   i odsetek.
10. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o uzyskaniu lub utracie statusu „dużego przedsiębiorcy”

§9

1. Jeżeli w toku wykonania robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
2. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
3. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
   * jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
   * jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i wystąpienia   
   o wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

§10

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnego zlecenia; okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem gwarancji i wynosi również 24 miesiące.
2. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Fakt usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stwierdzony protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu.
4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający może   
   na jego koszt usunąć wady, bez konieczności uzyskiwania zgody na drodze sądowej.

§ 11

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
3. za zwłokę w oddaniu zleconego w trybie pilnym zakresu robót (określonego każdorazowo w poszczególnym zleceniu), w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto poszczególnego zlecenia, za każdy dzień zwłoki,
4. za zwłokę w oddaniu zleconego w trybie standardowym zakresu robót (określonego każdorazowo w poszczególnym zleceniu), w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego netto poszczególnego zlecenia, za każdy dzień zwłoki,
5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi   
   za wady, w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego netto poszczególnego zlecenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
6. Zamawiający płaci kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
7. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury.
8. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

§ 12

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
2. nierozpoczęcia, zwłoki w rozpoczęciu przedmiotu umowy (wykonania robót wyznaczonych każdorazowo w zleceniu) dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie zrealizowany w terminie określonym przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
3. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy
4. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
5. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji Wykonawcy.
6. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od dnia w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
8. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 odstąpienie od umowy dotyczy jedynie niewykonanej części robót budowlanych i w stosunku do nich nie wywołuje skutku wstecznego (skutek ex nunc), chyba, że przyczyną odstąpienia jest wystąpienie wady nieusuwalnej, istotnej, niemożliwej do poprawy w wykonanych robotach budowlanych (skutek ex tunc).
9. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie.
10. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia.
11. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

§ 13

1. Zamawiający ma również prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
2. gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, Specyfikacji oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa i pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastąpiła;
3. gdy Wykonawca w czasie trwania umowy, trzykrotnie przekroczył termin wykonania robót, wyznaczony każdorazowo w zleceniu;
4. gdy Wykonawca w czasie trwania umowy, trzykrotnie przekroczył termin usunięcia, stwierdzonych wad i usterek, dla każdorazowego zlecenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
5. jeżeli Wykonawca powierzy realizację umowy podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
6. jeżeli wykonawca porzuca roboty, nie kontynuuje ich i pomimo wezwania przez Zamawiającego   
   do kontynuowania, poprawa nie nastąpiła,
7. narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
8. gdy Zamawiający po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjaśnienia, nie uzyskał gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia prawidłowego wykonania umowy.
9. Rozwiązanie umowy będzie dokonane w formie pisemnego oświadczenia.
10. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy.

§14

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania według zasad określonych w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

* 1. zmiany terminu wykonania umowy w następstwie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani przezwyciężyć nawet przy zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej;
  2. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany należnej od tego wynagrodzenia stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona zgodnie ze zmienionymi przepisami. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej odnosić się będzie do niewykonanej, w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa, części przedmiotu świadczenia Wykonawcy. Wykonawca, o ile chce ubiegać się o zmianę wynagrodzenia zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem, w którym wskaże zakres rzeczowy zamówienia, którego zmiana ma dotyczyć, kwotę, o którą, jego zdaniem, wynagrodzenie ma ulec zmianie oraz datę, od której zmiana ma nastąpić. Tożsame uprawnienia i obowiązki co do zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego służą Zamawiającemu;
  3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających istotny wpływ na treść oferty lub sposób wykonywania umowy albo celowość jej realizacji – w takim przypadku Strony zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz kierując się obowiązkiem wzajemnego poszanowania swoich uzasadnionych interesów, dokonają zmian umowy w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania umowy, w szczególności przedmiotu świadczenia Wykonawcy do następstw zmienionego stanu prawnego;
  4. zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępującemu w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane   
     w Specyfikacji oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów prawa;
  5. dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na usługi, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia ich na drodze wzajemnego porozumienia, a w przypadku braku porozumienia, skierują spory na drogę postępowania sądowego według właściwości sądu siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez dwie strony.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,   
   1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Zamawiający Wykonawca**

## ZAŁĄCZNIK NR 6

## KLAUZULA INFORMACYJNA

## DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE POZYSKALIŚMY OD SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ (NP. JEGO PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW)

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, informujemy, że:

* 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Możesz się skontaktować z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: [bok@pwik.com.pl](mailto:bok@pwik.com.pl).

1. Twoje dane pozyskaliśmy z dokumentacji ofertowej złożonej przez Wykonawcę, w związku z prowadzonym przez nas postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3. Dane będą przetwarzane:

* w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
  + - kontaktu z Tobą w związku z prowadzonym postępowaniem lub wykonaniem umowy (w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),
    - zapewnienia wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania wskazane w ofercie, w tym posiadania wykwalifikowanych podwykonawców lub w celu wykonania umowy (w przypadku jej zawarcia   
      z Wykonawcą),
* w przypadku zamówień publicznych - aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
* w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi postępowaniami   
  o udzielenie zamówienia w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (Imię, Nazwisko),

- dane telekontaktowe,

- dane dotyczące prowadzonej działalności,

- posiadane uprawnienia.

- dane związane z weryfikacją zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wyłącznie w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane)

5. Twoje dane będą przekazywane:

* podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność,   
  np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,
* podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany   
w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.

7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji   
w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

8. Przysługuje Ci prawo do:

* dostępu do Twoich danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO,   
  w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać   
  od Ciebie, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa,   
  w przypadku zamówień publicznych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
* usunięcia danych (w określonych przypadkach),
* ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa,   
  w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
* wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO).