**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest montaż kamery wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami i pracami

1. Głowica obrotowa IP min. 4MPX max. 6 MPX , zoom optyczny x32 – kamera musi współpracować obecnym rejestratorem hybrydowym iDS – 7208-HQHI-m1
2. Pulpit sterujący do głowicy
3. Elementy montażowe (uchwyty, puszki, zasilacze, itp.)
4. Switche, mediakonwertery, przełącznice światłowodowe
5. Przewód zasilający ziemny – 25m
6. Przewód UTP ziemny – 25m
7. Światłowód – ok. 160m
8. Rura arot ok. 150m
9. Wykopanie i ułożenie przewodów