**Załącznik nr 1 do umowy**

**Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę:
2. usługi polegającej na demontażu uszkodzonej i montażu nowej kasety sitowej   
   w rozdrabniaczu WEIMA 3000 na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION”   
   sp. z o. o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16;
3. montażu nowych czterech sit rozdrabniających w zamontowanej nowej kasecie sitowej, o której mowa w punkcie 1).
4. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy.

**Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego:**

1. **Wykonanie prac demontażowych polegających na:**

* na zdemontowaniu zamontowanej w rozdrabniaczu WEIMA WPL 3000 uszkodzonej kasety sitowej.
* zdemontowanie obudów łożysk i wymontowanie łożysk przegubowych promieniowych oraz siłowników hydraulicznych.
* oczyszczenie obudów łożysk.

Uwagi:

* dopuszcza się przed demontażem uszkodzonej kasety sitowej, zdemontować sita rozdrabniające.
* wykonawca zobowiązany jest odłożyć, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zdemontowane elementy (kaseta sitowa i sita rozdrabniające). Zdemontowane elementy stanowią własność Zamawiającego.

1. **Wykonanie prac montażowych polegających na:**

* zamontowaniu na nowej kasecie sitowej obudów łożysk wraz z nowymi łożyskami przegubowymi promieniowymi (łożyska dostarcza Wykonawca).
* zamontowaniu w rozdrabniaczu nowej kasety sitowej.
* zamontowaniu na kasecie sitowej siłowników hydraulicznych.
* zamontowaniu w kasecie sitowej sit rozdrabniających w następujący sposób:

- sita wewnętrzne o oczkach o średnicy 40 mm,

- sita zewnętrzne o oczkach 40/35 mm.

* wyregulowaniu kasety sitowej i zamontowanych sit, tak aby nie kolidowały (uderzały) z wałem rozdrabniającym rozdrabniacza WEIMA. Nadzór nad pracą rozdrabniacza przez min. 4 godzin pracy.

**Pozostałe wytyczne:**

* Zamawiający udostępni Wykonawcy energię elektryczną w celu wykonania przedmiotu umowy.
* Wykonawca zapewnia nowe łożyska przegubowe promieniowe, śruby i inne elementy niezbędne do montażu kasety sitowej.
* Zdemontowane obudowy łożysk przegubowych promieniowych przed montażem należy oczyścić z zanieczyszczeń i smaru.
* Wykonawca podczas prac korzystał będzie z pomieszczeń sanitarnych i jadalni znajdujących się na terenie Zakładu.
* Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanej pracy,

Zamawiający: Wykonawca: