Przedmiar

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | Podstawa | Opis i wyliczenia |  | .m. | Poszcz. | Razem |
| PRZEDMIAR: | | |  |  | |  |  |
| 1 | | KNR 4-01  0420-02 | Wykonanie poziomych pomostów na dachu |  | m2 |  |  |
|  | |  | 8,0 |  | m2 | 8,000 |  |
|  | |  | przedmiar: 2,0\*4,0 |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 2 | | KNKRB 2  1507-01 | Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne o wysokości do 4 m |  | m2 rzutu |  |  |
|  | |  | 2,62 |  | m2 rzutu | 2,620 |  |
|  | |  |  |  |  | RAZEM | 2,620 |
| 3 | | KNR AT-05 1664-02 | Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m |  | kpl. |  |  |
|  | |  | 12,6 |  | kpl. | 12,600 |  |
|  | |  | przedmiar: 12\* 1,05 |  |  | RAZEM | 12,600 |
| 4 | | KNR 4-01  0212-04 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych |  | m2 |  |  |
|  | |  | 0,552 |  | m2 | 0,552 |  |
|  | |  | przedmiar: 0,85\*0,65 |  |  | RAZEM | 0,552 |
| 5 | | KNR 4-01  0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego |  | szt. |  |  |
|  | |  | 22 |  | szt. | 22,000 |  |
|  | |  |  |  |  | RAZEM | 22,000 |
| 6 | | KNR 2-14  1224-01 | Rozbiórka kątowników ochronnych od 60x60x6 do mm |  | m |  |  |
|  | |  | 18 |  | m | 18,000 |  |
|  | |  | przedmiar: 4\*4,5m |  |  | RAZEM | 18,000 |
| 7 | | KNR 4-01  0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących |  | m3 |  |  |
|  | |  | 2,16 |  | m3 | 2,160 |  |
|  | |  | przedmiar: 4,5\*0,6\*0,8 |  |  | RAZEM | 2,160 |
| 8 | | KNR 4-01  0310-05 | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów |  | m |  |  |
|  | |  | 1,8 |  | m | 1 ,800 |  |
|  | |  | przedmiar: 1,8 |  |  | RAZEM | 1 ,800 |
| 9 | | KNR 4-01  0310-06 | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów |  | m |  |  |
|  | |  | 1,8 |  | m | 1 ,800 |  |
|  | |  |  |  |  | RAZEM | 1 ,800 |
| 10 | | KNR 4-01  0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 |  | m3 |  |  |
|  | |  | 0,072 |  | m3 | 0,072 |  |
|  | |  |  |  |  | RAZEM | 0,072 |
| 11 | | KNR 2-02  r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań  (pozycje: 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |
| 12 | | KNR-W4-01  0109-11  0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km |  | m3 |  |  |
|  | |  | 2,232 |  | m3 | 2,232 |  |
|  | |  | Przedmiar 4,5\*0,6\*0,8+0,8\*0,6\*0,15 |  |  |  |  |
| 13 | | KNR 19-01 0832-03 analogia | Zabezpieczenie otworów płytą OSB |  | m2 | RAZEM | 2,232 |
|  | |  | 0,48 |  | m2 | 0,480 |  |
|  | |  | przedmiar: 0,8\*0,6 |  |  | RAZEM | 0,480 |
| 14 | |  | wykonanie projektu rozbiórki |  | 1szt |  |  |

# -3 -

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 5505 Użytkownik: Marcin Wilmański