**Opis przedmiotu zamówienia**

Cechy lusterka inspekcyjnego:

* średnica 300 mm
* z kijem teleskopowym od 1 do 3m
* z oświetleniem LED
* zasilanie – 3 baterie AAA
* nieodkształcalne w szczelnej obudowie – do stosowania na zewnątrz
* materiał powierzchni odbijającej - nietłukący Polymir
* przejrzysty obraz bez deformacji
* posiada powłokę ochronną antystatyczną i odporną na promieniowania UV i na zarysowania