***Załącznik nr 1***

…………………………………………………………………. ..………..……………………………………………..

*pieczęć firmowa Wykonawcy miejscowość, data*

**Do:**

**Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31-571 Kraków**

**OFERTA**

……………………………………………………………………………….……………………………………………

*pełna nazwa Wykonawcy*

…………………………………………………………….…………………………………………………………………

*dokładny adres Wykonawcy*

REGON: ………………..……………………….… NIP: ……………………………………………………

Internet: http://.…………….………………………   e-mail: ……………………………………………………

nr tel. …………………………………………….… fax. ……..…………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego nr AG.B.0162.1.2024…...PT pn: **„****Dostawa i montaż klimatyzatorów w KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109”** oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wartość brutto w PLN** |
| **1** | **Zadanie nr 1**   * Dostawa 2 szt. klimatyzatorów LG Standard 2 S12ET lub KAISAI Pro Heat KRP-12MEGI/KRP-12MEGO lub Vivax R ACP-12CH35AERI+ - **do Wyboru przez Wykonawcę** i montaż w pomieszczeniach nr 317A i 319A (III piętro) (jednostki wewnętrzne na wysokości ok. 3m, jednostki zewnętrzne na elewacji budynku (wysokość 12 metrów od podłoża). * Dostawa i montaż :   **klimatyzator 1 pom. 317A**  - przewodów ziębniczych o długości 2 x ok. 8 mb ,  - przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 8 mb,  - korytek na przewody ziębnicze o długości ok. 6 mb,  - korytek na przewody zasilania: o długości ok. 11 mb o wymiarach 50mmx30mm oraz ok. 4 mb na 1 przewód.  - wieszaka jednostki zewnętrznej.  - przewodu zasilania o długości ok. 22 mb,  **klimatyzator 2 pom. 319A**  - przewodów ziębniczych o długości 2 x ok. 8 mb ,  - przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 8 mb,  - korytek na przewody ziębnicze o długości ok. 6 mb,  - korytek na przewód zasilania o długości ok. 4 mb (na 1 przewód),  - wieszaka jednostki zewnętrznej.  - przewodu zasilania o długości ok. 17 mb,   * Przed montażem korytka na przewody na odcinku 11 mb należy zdemontować istniejące (węższe) korytka, z których przewody należy umieścić w nowo zamontowanych korytkach. |  |
| **2** | **Zadanie nr 2**   * Demontaż klimatyzatora AEG KWI12 (jednostka wewnętrzna na wysokości ok. 3 metry, jednostka zewnętrzna na elewacji na wysokości ok. 9 m od podłoża) wraz z instalacją pomiędzy jednostką zewnętrzna a wewnętrzną. * Dostawa klimatyzatora LG Standard 2 S12ET lub KAISAI Pro Heat  KRP-12MEGI/KRP-12MEGO lub Vivax R ACP-12CH35AERI+ - **do Wyboru przez Wykonawcę** i montaż w miejscu zdemontowanego klimatyzatora. * Dostawa i montaż :   -przewodów ziębniczych o długości 2 x ok. 6 mb ,  -przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 6 mb,  -przewodu zasilania o długości ok. 7 mb,  -przewodu sygnałowego oraz odprowadzania skroplin o długości ok. 6 mb.  Do montażu klimatyzatora należy wykorzystać obecny wieszak jednostki zewnętrznej (po adaptacji do wymiarów nowej jednostki). Instalację należy poprowadzić w obecnie zamontowanych korytkach. |  |

**Model klimatyzatora wybrany do montażu w ramach oferty**

**Zadanie nr 1…………………………………………………………………………..**

**Zadanie nr 2……………………………………………………………………………**

Osoba do kontaktu: …………………………………….……..…… tel. ………………………………..……….……………

Email:…………………………………………….…………………..

Miejscowość i data: ………………………………………….…….

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
 w niniejszym postępowaniu.

Podpis………………………………..