**Specyfikacja skanera**

#### Skaner płaski do klisz i grafiki A3

* Skaner graficzny A3 - Skanowanie do formatu A3
* Rozdzielczość 2400 x 4800 dpi (min. rozdzielczość 1800x3600 dpi)
* Oprogramowanie
* Moduł do skanowania przezroczystych podłoży w zestawie - moduł do skanowania klisz  
  i slajdów

Maksymalna gęstość optyczna 3,8 D i 48-bitowej głębi kolorów powinna zapewniać ostre  
i precyzyjne skany nawet w zacienionych obszarach. Rozdzielczość 2400 x 4800 dpi powinna pozwolić na uchwycenie najdrobniejszych szczegółów z maksymalną wyrazistością.