**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa prasy hydraulicznej i prasy ręcznej**

**I. Zakres dostawy:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Liczba**  **[szt.]** | **Zakład / Miejsce dostawy** |
| 1 | **Prasa hydrauliczna z siłą nacisku nie mniejszą niż 20 000 kg**  - siła nacisku nie mniej niż 20 000 kg,  - zakres pracy min.35 - 912 mm,  - liczba poziomów regulacji – nie mniej niż 8,  - wysokość z manometrem nie większa niż 1750 mm,  - średnica tłoka 56/48,5 mm,  - w zestawie dwie stalowe pryzmy | 1 | ZCE  M010 |
| 2 | **Prasa ręczna 2T do wciskania łożysk i piast**  - prasa z podstawką o napędzie ręcznym,  - wysokość prześwitu dostępna dla materiału 200 – 215 mm,  - wysięg prasy 130 – 150 mm,  - siła nacisku 2 tony,  - wyposażony w dodatkowy stół (pryzmę) z czterema nacięciami,  - konstrukcja żeliwna / stalowa,  - masa maks. 40 kg | 1 | ZCZ  M02A |
|  |  |  |  |

1. **Termin realizacji**: do 4 tygodni od dnia wysłania zamówienia zakupu
2. **Miejsce dostawy:**

Magazyn M010, ul. Stanisława Mikkego 4, 00-454 Warszawa; dostawy w dni robocze (pon. - pt. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 07:00 - 13:00

Magazyn M02A, ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa; dostawy w wtorki i czwartki w godzinach 7:00 – 13:00

1. **Inne wymagania:**
2. Zamawiający wymaga, aby asortyment posiadał oznaczenie (certyfikat) CE, które potwierdza spełnienie wszystkich wymagań dyrektywy 98/37/WE dotyczące maszyn (z późn. zm.)
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru dostawy.
4. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć instrukcję w języku polskim.