……..……………………..…………………………….. ………..……………………..……………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy) (miejscowość, data)

**Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31 -571 Kraków**

**FORMULARZ OFERTOWY**

dotyczy zapytania ofertowego nr 2024/GMT/205

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(dokładny adres Wykonawcy)

REGON: …………………………………

NIP: …………………………………

e -mail: …………………………………

numer tel: …………………………………

faks : …………………………………

**W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE:**

* Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, określonymi w zapytaniu ofertowym.
* Oświadczamy, że akceptujemy zasady płatności
* W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu cenowym oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA NA DOSTAWĘ ASORTYMENTU DLA KWP W KRAKOWIE OFERUJEMY DOSTAWĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ZAPYTANIU Z CENĄ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA ASORTYMENTU** | | **ILOŚĆ** | **Cena  jednostkowa**  **brutto** | **Wartość brutto** |
| **1.** | **Regał magazynowy np. Hard II 220x100x50 5P 2500 kg**  Wysokość: 220cm  Szerokość: 100cm  Głębokość: 50cm  Ilość półek : 5szt  Nośność półek: 500KG  Wykończenie: ocynk  Półki: płyta MDF  Grubość Nogi : 2mm  Sposób montażu: skręcany  Regał wykonany z wykorzystaniem blachy o grubości 2mm. Dodatkowo, pod każdą półką znajduje się przykręcana poprzeczka, której zadaniem jest wzmocnienie płyty MDF jak również wzmocnienie listew utrzymujących całą półkę. Otwory montażowe rozmieszczone są po dwóch płaszczyznach kątownika równo na całej długości nogi.  **W zestawie śruby do montażu** | **20 szt.** |  |  |
| **2.** | **Regał magazynowy np. Standard II 220x110x40 5P 1000 kg**  Wysokość: 220cm  Szerokość: 110cm  Głębokość: 40cm  Ilość półek : 5szt  Nośność półek: 200KG  Wykończenie: ocynk  Półki: płyta MDF  Grubość Nogi : 0,8mm  Sposób montażu: skręcany  Pod każdą półką znajduje się przykręcana poprzeczka, której zadaniem jest wzmocnienie płyty MDF jak również wzmocnienie listew utrzymujących całą półkę. Otwory montażowe rozmieszczone są po dwóch płaszczyznach kątownika równo na całej długości nogi.  **W zestawie śruby do montażu** | **3 szt.** |  |  |
| **Transport:** | | | |  | |
| **Razem:** | | | |  | |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………

1. **Na oferowany asortyment oferujemy gwarancję : ……………………. miesięcy (min. 24 miesiące)**
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie należne nam części wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji   
   i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
3. Zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty.
4. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

........................................................................... tel. …………………………… e-mail: …………………….

........................................................................... tel. ……………………………e-mail: ……………………..

1. **Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania