**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa mebli wraz z montażem**

1. **Zakres dostawy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment – opis parametrów** | **Ilość (szt.)** |
| 1 | Szafka kuchenna stojąca narożna ślepa (lewa) z jedną półką i cokołem 10cm (do regulacji), z osłoną cokołu   1. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: maks. 1100 x 510 x 820 | 1 |
| 2 | Szafka kuchenna stojąca z 3 szufladami o jednakowej wysokości na systemie prowadnic oraz cokołem 10cm (do regulacji), z osłoną cokołu   1. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: 400 x 510 x 820 | 1 |
| 3 | Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak z cokołem 10cm (do regulacji), z osłoną cokołu   1. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: 400 x 510 x 820 | 1 |
| 4 | Szafka wisząca narożna 90° otwierana lewostronnie z dwiema  półkami   1. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: 600/600 x 300 x 720 | 1 |
| 5 | Szafka wisząca dwudrzwiowa z dwoma ociekaczami na naczynia   1. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: 800 x 300 x 720 | 1 |
| 6 | Szafka wisząca otwierana prawostronnie z dwiema półkami   1. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: 500 x 300 x 720 | 1 |
| 7 | Szafka wisząca z klapą uchylną, z jedną półką   1. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: 600 x 300 x 358 | 1 |
| 8 | Blat kuchenny: a) posformingowy z zaobloną krawędzią,   1. wykonany z laminatu odpornego na zarysowania o gładkiej strukturze, 2. kolor: ciemnoszary/grafitowy, 3. długość dostosowana do wymiaru szafek z Lp.1-2 4. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: 1500 x 60 x 38 | 1 |
| 9 | Listwa przyblatowa z PCV dobrana kolorystycznie do blatu (Lp. 8) | 1 |
| 10 | Stół kuchenny: a) posiadający 4 metalowe nogi,   1. blat wykonany z laminatu, jednolity, niełączony (grubość blatu 30mm (+/- 0,5 mm), 2. kolor biały o gładkiej powierzchni, odporny na zaplamienia, zarysowania, 3. stelaż stołu wykonany z ramy metalowej zamocowanej pod blatem, 4. nogi stołu stalowe, prostopadłe do blatu, umiejscowione w rogach stołu, zapewniające odpowiednią stabilność stołu, 5. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: 1600 x 700 x 800 | 1 |
| 11 | Krzesło plastikowe:   1. kolor biały, 2. siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu z nakładką na siedzisko tapicerowaną tkaniną, 3. kolor nakładki: grafitowy, 4. stelaż: konstrukcja metalowa – chromowana, 5. krzesło musi posiadać certyfikat trudnopalności EN ISO 1021, 6. wymiary (szer. x gł. x wys.) mm: 540 x 515 x 800 | 6 |

1. **Termin realizacji**: do 6 tygodni od dnia wysłania zamówienia zakupu
2. **Miejsce realizacji:** Laboratorium "Pruszków", ul. Domaniewska 23 Pruszków
3. **Inne wymagania:**
4. Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji i takim okresem będzie związany.
5. Wykonawca wraz z dostawą mebli ma obowiązek dostarczyć wszelkie atesty higieniczne, certyfikaty trudnopalności, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji mebli oraz wszelkie atesty higieniczne, certyfikaty trudnopalności, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na wyprodukowane meble (gotowy produkt). W przypadku braku ww. dokumentów, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru mebli.
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble objęte przedmiotem zamówienia były dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej (w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi).
7. Meble powinny spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023, poz. 2367).
8. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę meble muszą być wykonane z zachowaniem najnowszej wiedzy technologicznej oraz z zachowaniem wysokich walorów estetycznych.
9. Zamawiający wymaga aby dostarczone meble charakteryzowały się wysoką jakością wykonania i trwałością tzn. nie dopuszcza się jakichkolwiek ubytków, uszkodzeń, zabrudzeń, śladów kleju, różnic w wyglądzie powierzchni mebli danego typu, różnic w odcieniach mebli, mebli niestabilnych, chwiejnych, widocznych sposobów łączenia elementów mebli tj. śruby, spawy, nity, wkręty, zaślepki, otwory, kołki itp.
10. Płyta wiórowa laminowana, z której zostaną wykonane meble będące przedmiotem zamówienia oraz obrzeża PCV (ABS, PVC), które zostaną wykorzystane przy wykonaniu mebli muszą posiadać atest higieniczny. Obrzeże musi być klejone klejem poliuretanowym – wymagane potwierdzenie odpowiednim atestem.
11. Meble będące przedmiotem zamówienia będą przez Wykonawcę dostarczone, wniesione, precyzyjnie zmontowane oraz wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych pomieszczeniach (w dniu dostawy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym).
12. Wykonawca usunie na swój koszt wszelkie opakowania (śmieci) pozostałe po realizacji przedmiotu zamówienia. Pomieszczenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia powinno być w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem prac.
13. W celu pełnej identyfikacji pracowników Wykonawcy podczas przebywania na terenie budynku Zamawiającego, pracownicy powinni zostać wyposażeni w odzież roboczą/ochronną z widoczną nazwą firmy.
14. Prowadzone w budynku prace oraz dostawa mebli muszą odbywać się z należytą starannością, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian czy posadzek itp. Wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu zamówienia zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.
15. **Warunki dodatkowe:**
16. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia dokona pomiarów z natury oraz przedstawi wzornik próbek kolorystycznych mebli.
17. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble do pomieszczeń socjalnych były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Powyższe dotyczy zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych oraz kolorystyki.
18. Szafki do pomieszczeń socjalnych muszą być wykonane zgodnie z poniższymi parametrami:
19. korpusy i fronty szafek w kolorze białym. Fronty szafek pełne, gładkie, matowe z płyty MDF,
20. szafki muszą być wykonane z płyty min. 18mm,
21. wszystkie obrzeża muszą być oklejone 2mm obrzeżem PCV pod kolor,
22. ściana tylna szafy musi być wykonana z co najmniej 3mm płyty HDF w kolorze płyty melaminowanej,
23. blat kuchenny (nie dotyczy HPL) musi być wykonany z płyty minimum 38mm, laminat musi być wzmocniony odporny na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180o C), gorącą wilgoć (100oC), zaplamienie, działanie światła (brak przebarwień pod wpływem nasłonecznienia), działanie pary wodnej,
24. drzwi szafek muszą być nakładane i umocowane do korpusu poprzez dwa zawiasy puszkowe, muszą także posiadać metalowe uchwyty dwupunktowe (jeżeli wskazano).
25. korpusy szafek muszą być skręcane poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu,
26. półki szafek muszą być wykonane z 18mm płyty i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Półki muszą posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem i przesuwaniem,
27. wieniec dolny szafek musi być nakładany,
28. szafki muszą być ustawione na stopkach (wyjątek stanowią szafki wiszące) umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafek,
29. nóżki mebli dolnych zabudowane cokołami. Szafki muszą posiadać uszczelki silikonowe przy podłodze,
30. szafki z cichym domykiem,
31. dolne i górne szafki z uchwytami (do wyboru przed montażem).
32. Wykonawca w dniu dostawy zamontuje dostarczone przez Zamawiającego zlewozmywaki kuchenne w blacie szafek kuchennych. Zamawiający poda wymiary zlewozmywaka na etapie dokonywania obmiarów blatu.
33. Wykonawca w dniu dostawy zamontuje dostarczone przez Zamawiającego baterie zlewozmywakowe.