**WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE Zadanie nr 3: Koszule i bluzki**

1. Wykonawca musi zagwarantować dostarczenie każdej partii zamawianej odzieży zgodnie ze wzorem złożonym wraz z ofertą.
2. Wykonawca musi zagwarantować wykonanie wszystkich partii dostarczanej odzieży z tego samego rodzaju materiału i w jednakowym kolorze przez cały okres obowiązywania umowy (zgodnie z wzorem złożonym wraz z ofertą).
3. Informacje dotyczące sposobu konserwacji, prania i rozmiaru winny być zamieszczone na wszytej metce.
4. Wykonawca zapewnia, że odzież będąca przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa, trwała, wykonana z materiałów dobrej jakości (niekurczliwych, nierozciągliwych, zachowujących trwałość barw), nieuszkodzona, łączenia materiałów wykończone starannym ściegiem.
5. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia
6. **Koszula męska w paski z krótkim rękawem**
   1. - tkanina koszulowa, przewiewna (minimum 60 % bawełny), w podłużne, naprzemienne, wąskie paski w kolorze ciemno niebieskim (szerokość paska 2 mm.) oraz białym (szerokość paska 4 mm.);
   2. - przód z plisą, zapinaną na guziki;
   3. - kołnierzyk na stójce, z usztywnionymi rogami;
   4. - z tyłu, pod karczkiem po jednej zakładce po każdej stronie;
   5. - szwy przy karczku wszyte w środek;
   6. - szwy boczne, szwy w rękawach oraz doszycie rękawów wykonane szwem bieliźnianym;
   7. - rękaw krótki z 3 cm -owym podwinięciem;
   8. - na ramionach pagony zapięte na guziki;
   9. - na przodach koszuli, naszyte kieszonki z patkami zapinanymi na guziki (ścięte dolne rogi kieszonki jak również patki). Na patce lewej kieszonki wyhaftowany napis: **MPK S.A. w Krakowie** (haft w kolorze granatowym odległości od 1 do 1,5 cm od linii doszycia patki; litery proste, pierwsza wielka litera o wys. 1 cm.)
   10. - dół koszuli lekko zaokrąglony;
   11. - rozmiary: 37/170 do 54/194 oraz nietypowe rozmiary;
   12. - koszula musi posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz jeden zapasowy guzik.
7. **Koszula męska w paski z długim rękawem**
   1. - tkanina koszulowa, przewiewna (minimum 60 % bawełny, gramatura: 100-120 mg/m²) w podłużne, naprzemienne, wąskie paski w kolorze ciemno niebieskim (szerokość paska 2 mm.) oraz białym (szerokość paska 4 mm.);
   2. - przód z plisą, zapinaną na guziki;
   3. - kołnierzyk na stójce, z usztywnionymi rogami;
   4. - z tyłu, pod karczkiem po jednej zakładce po każdej stronie;
   5. - szwy przy karczku wszyte w środek;
   6. - szwy boczne, szwy w rękawach oraz doszycie rękawów wykonane szwem bieliźnianym;
   7. - rękaw długi, z dwoma zakładkami i rozporkiem z plisą, zapinaną na 1 guzik, ujęty w mankiet ze ściętymi rogami, zapinany na 2 poziomo usytuowane guziki;
   8. - na lewym przodzie koszuli ma być naszyta kieszonka ze ściętymi dolnymi rogami, z wyhaftowanym napisem: **MPK S.A. w Krakowie**”. (haft w kolorze granatowym, w odległości od 1 do 1,5 cm od linii doszycia patki, litery proste, pierwsza wielka litera o wys. 1 cm.)
   9. - dół koszuli lekko zaokrąglony
   10. - rozmiary: 36/170 do 52/194 oraz nietypowe rozmiary
   11. - koszula musi posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz jeden zapasowy guzik.
8. **Bluzka damska w paski z krótkim rękawem:**
   1. - tkanina koszulowa, przewiewna (minimum 60 % bawełny), w podłużne, naprzemienne, wąskie paski w kolorze ciemno niebieskim (o szerokość paska 2 mm.) oraz białym (szerokość paska 4 mm.);
   2. - przód zapinany na guziki kryte plisą;
   3. - kołnierzyk na stójce, usztywniony flizeliną;
   4. - rękaw krótki – podwinięcie na 3 cm;
   5. - z tyłu karczek (schowany w środek szew z tyłu, a na ramieniu wykończony owerlokiem);
   6. - szwy boczne, szwy w rękawach oraz doszycie rękawów wykończone owerlokiem;
   7. - z przodu zaszewki boczne i zaszewki dopasowujące;
   8. - z tyłu zaszewki dopasowujące;
   9. - na przodach bluzki, naszyte kieszonki z patkami zapinanymi na guziki (ścięte rogi kieszonki jak również patki). Na patce lewej kieszonki wyhaftowany napis: **MPK S.A. w Krakowie** (haft w kolorze granatowym odległości od 1 do 1,5 cm od linii doszycia patki; litery proste, pierwsza wielka litera o wys. 1 cm.);
   10. - dół bluzki mocno zaokrąglony;
   11. - rozmiary: od S do 5XL oraz nietypowe rozmiary;
   12. - bluzka musi posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz jeden zapasowy guzik.
9. **Bluzka damska w paski z długim rękawem**
   1. - tkanina koszulowa, przewiewna (minimum 60 % bawełny), w podłużne, naprzemienne, wąskie paski w kolorze ciemno niebieskim (szerokość paska 2 mm.) oraz białym (szerokość paska 4 mm.);
   2. - przód zapinany na guziki kryte plisą;
   3. - kołnierzyk na stójce, usztywniony flizeliną;
   4. - rękaw długi, z dwoma zakładkami i rozporkiem z plisą, ujęty w mankiet z zaokrąglonymi rogami, zapinany na 2 poziomo usytuowane guziki;
   5. - z tyłu karczek (schowany w środek szew z tyłu, a na ramieniu wykończony owerlokiem);
   6. - szwy boczne, szwy w rękawach oraz doszycie rękawów wykończone owerlokiem;
   7. - z przodu zaszewki boczne i zaszewki dopasowujące;
   8. - z tyłu zaszewki dopasowujące;
   9. - po lewej stronie bluzki, naszyta kieszonka ze ściętymi dolnymi rogami, z wyhaftowanym na górze napisem: **MPK S.A. w Krakowie** (haft w kolorze granatowym odległości od 1 do 1,5 cm od górnej krawędzi, litery proste, pierwsza wielka litera o wys. 1 cm.);
   10. - dół bluzki mocno zaokrąglony;
   11. - rozmiary od S do 5XL oraz rozmiary nietypowe;
   12. - bluzka musi posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki konserwacji oraz jeden zapasowy guzik.