**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa nowego stanowiska pomiaru ram wózków wagonowych z dostawą do Sekcji Utrzymania Taboru w Toruniu ul. Kluczyki 17-21 Toruń
2. Stanowisko pomiaru ram wózków wagonowych na którym można dokonać oceny stanu technicznego ram wózków zarówno wagonów towarowych jak i osobowych oraz ram wózków lokomotywowych. Pomiarów dokonuje się specjalnymi przyrządami pomiarowymi, których typy i ilość zależne są od kart pomiarowych stosowanych przez klienta.
3. Opis :

Stanowisko umożliwia przeprowadzanie m. in. następujących pomiarów:

• sprawdzenie ram wózków na wichrowatość,

• pomiar rozstawu prowadników maźniczych,

• pomiar krzyżowy rozstawu prowadników maźniczych.

Parametry techniczne:

• wysokość stanowiska wraz z podporami 1 300 mm,

• długość stanowiska 6 000 mm,

• szerokość stanowiska 3 000 mm. Stanowisko wyposażone jest:

• Specjalistyczne bazy pomiarowe zaprojektowane i wykonane do danego typu ram wózków w zależności od typu np. (4 Anc ) 4 szt.

• Uniwersalną elektroniczną rozsuwnie pomiarową o dł.3200mm umożliwiającą pomiary na typach ram.

• Poziomicę laserową,

• Suwmiarkę elektroniczną 200mm

• Łatę pomiarowa .

wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska oraz szkolenie do 10 Pracowników Zamawiającego z zakresu jego poprawnej obsługi i konserwacji

Do urządzeń standardowo dołączona jest n/w dokumentacja (w formie papierowej):

• Instrukcja obsługi,

• DTR,

• świadectwo zgodności CE,

• karta gwarancyjna,

• świadectwo wzorcowania (Producenta),

• świadectwo szkolenia Pracowników,

1. Czas realizacji zadania: 6 miesięcy od podpisania umowy.
2. Termin płatności – 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Sposób płatności – przelew
4. Gwarancja 24 miesiące