## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy**: LP.281.273.2025**

**Wymagania techniczne i technologiczne**

1. Przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych i właściwości użytkowych;
2. Zastosowane metody i technologia muszą odpowiadać aktualnemu poziomowi techniki warsztatowej;
3. Wykonawca ma posiadać niezbędne wyposażenie do wykonania napraw (regeneracji) części będących przedmiotem postępowania;
4. Dostarczone przez Wykonawcę po regeneracji części mają być dobrej jakości, nieuszkodzone i nie posiadać wad ukrytych. Mają być w pełni sprawne i kompletne (to znaczy umożliwiające po zamontowaniu do pojazdu ich dalszą eksploatację);
5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania części, foteli w szczególności daty wykonania naprawy i cech wykonawcy (sposób znakowania ma być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego), oznakowanie ma być trwałe, czytelne i nie dające się usunąć podczas eksploatacji;
6. Usługa będzie wykonana zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i z zasadami wiedzy technicznej tak, aby zostały przywrócone początkowe parametry techniczne przedmiotu postępowania i zgodne z technologią ich producenta.

**DOTYCZY ZADANIA 1**

1. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tapicerki wraz z zaczepami zgodnie z obowiązującym wzornictwem oraz kolorystyką w MPK S.A w Krakowie.
2. Wykonawca zapewnia każdorazową wymianę amortyzatora regulacji wysokości fotela w fotelu motorniczego z podstawą NGT-8 - TB00992008CR – Wykonawca powinien posiadać co najmniej 2 sztuki amortyzatorów o numerze producenta 985178 0850N.
3. Nie dopuszcza się zamienników materiału.
4. Materiał do wymiany tapicerki zapewnia Wykonawca.
5. Wykaz tkanin, niezbędnych do wykonania usługi:
   1. tkanina tapicerska WEVASA-SZ-X FH 8168/DARKBLUE 9568 (oparcie – lajkonik w prawo)
   2. tkanina tapicerska WEVASA-SZ-X FH 8168/DARKBLUE 9568 (oparcie – lajkonik w lewo)
   3. tkanina tapicerska WOSINOS-SZ-X FH 8169/DARKBLUE 9569 (siedzisko – prążki w prawo) oparcie - piktogram miejsce specjalne w kolorze RAL1003
   4. tkanina tapicerska WOSINOS-SZ-X FH 8169/DARKBLUE 9569 (siedzisko – prążki w lewo) oparcie - piktogram miejsce specjalne w kolorze RAL1003
6. Na oparciach miejsc specjalnych, Wykonawca naniesie żółty piktogram metoda haftu komputerowego według wytycznych.
7. Miejsce specjalne – miejsce w pojeździe autobusowym lub szynowym oznaczone specjalnym piktogramem, przeznaczone dla osób o obniżonej sprawności ruchowej.
8. Piktogram należy umieścić na środku oparcia w odległości 90 mm od górnej krawędzi oparcia.