Załącznik nr 2 do Umowy nr CRU-…/Sz/../2026

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

OPZ

Rękawice robocze

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** | **Ilość szt. ogółem** | **I okres dostawy** | **II okres dostawy** | **III okres dostawy** | **IV okres dostawy** |
| 1. | Rękawice robocze drelichowe  5-palcowe wzmocnione skórą | Wykonane z drelichowej tkaniny 100% bawełnianej w kolorze ciemnym o minimalnej gramaturze 260g/m2. Wzmocnienie skórą licową w kolorze o grubości 0,9 – 1,1mm – pełna dłonica oraz na stronie grzbietowej na linii śródręcza na obszarze kciuka i czubków palców. Kategoria ochrony II. Minimalne poziomy skuteczności 1, 1, 1, 1 wg PN EN 388 | 720 |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice ochronne  M-GLOVE Pu 1001  Powlekane poliuretanem | Rękawice ochronne wykonane z przędzy poliestrowej, powlekane poliuretanem w części chwytnej, zakończone ściągaczem w nadgarstku. Przeciwślizgowy poliuretan. Odporne na ścieranie i rozdarcia. Rękawice winny być zgodne z normami PN EN 388 i EN 420 | 2750 |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice  5-palcowe olejoodporne | Wykonane z materiału tekstylnego powleczonego (oblanego) polichlorkiem winylu (PCV) lub inną powłoką zapewniającą ochronę przed olejami i smarami 5-palcowe z usztywnionym mankietem Kat. II minimalne poziomy skuteczności 1, 1, 1, 1 wg PN EN 388. | 35 |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice 5-palcowe kwasoodporne | Rękawice gumowe pięciopalcowe w kolorze dowolnym kwasoodporne, chroniące przed działaniem stężonych roztworów kwasów, ługów i zasad. Norma PN EN 16523-1 – symbol J, K, L | 35 |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice spawalnicze Buffalo rozmiar 10 | Rękawice bydlęce wykonane ze skóry dwoinowej o podwyższonej spoistości. Wszystkie szwy wykonane podwójną impregnowaną nicią kevlarową. Część dłonicowa i grzbietowa wykonana z płatów skóry bez przeszyć. Rękawica winna mieć podszewkę bawełną wchłaniającą pot. Zakończenie rękawicy przedłużonym mankietem. Rękawice winny spełniać normę  EN 12477:2001/A1:2005 EN 420:2003-A1:2006 | 23 |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice  5-palcowe przeciw przecięciowe do pracy z ostrymi przedmiotami | Rękawice wykonane z przędzy polietylenowej UHMWPE, powlekane podwójną warstwą nitrylu. Odporność na przecięcia 5, zakończone ściągaczem. Rękawice winny spełniać normę PN EN 420 i PN EN 388 | 60 |  |  |  |  |
| 7. | Rękawice  jednorazowe nitrylowe bezpudrowe- kolor czarny lub niebieski | Rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe. Rękawice winny spełniać normę PN EN 420+A1: 2012  Opak./100szt. | 95 |  |  |  |  |

Sporządziła: Janina Lis