**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa materiałów remontowo- budowlanych (kleje, silikony, itp.)**

1. **Zakres dostawy:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment – opis parametrów** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Zakład** | **Miejsce dostawy** |
| 1 | Klej i szczeliwo szary (K+D) Wurth  Opakowanie: tuba na pistolet 300ml | 15 | szt. | PST | M010 |
| 2 | Klej kropelka cyjanoakrylowy klebfix superszybki. Wurth 0893 091  Opakowanie: 20 g | 20 | szt. | PST | M010 |
| 3 | Klej Loctite 406 klej cyjanoakrylowy błyskawiczny. Opakowanie: 50g | 5 | szt. | PST | M010 |
| 4 | Klej Wikol  Opakowanie: 250g | 4 | szt. | PST | M010 |
| 5 | Wurth Klej FE1 płynny metal szpachla metalowa. Żywica epoksydowa | 6 | szt. | PST | M010 |
| 6 | Silikon VICTOR REINZ  Opakowanie: 70 ml | 8 | szt. | PST | M010 |
| 7 | Klej Poxilina  Opakowanie: 70g | 4 | szt. | PST | M010 |
| 8 | Klej do zabezpieczenia gwintów Loctite 243  Opakowanie: 50ml | 3 | szt. | PST | M010 |
| 9 | Preparat Loctite 641  Opakowanie: 50ml | 3 | szt. | PST | M010 |
| 10 | Klej Loctite 401  Opakowanie: 20g | 4 | szt. | PST | M010 |
| 11 | Klej na bazie żywicy epoksydowej ESK-50 WURTH z końcówką | 3 | szt. | PST | M010 |
| 12 | Silikon wysokotemperaturowy odporny na olej i smary, czerwony  System sieciowania: octanowy (acetoxy),  Kolor: czerwony.  Zastosowanie do: uszczelnienia  Opakowanie: 300-310 ml | 10 | szt. | ZCZ | M02A |
| 13 | Masa uszczelniająca na bazie silikonu  Opakowanie: 300-310 ml Silikon uszczelniający, wysokotemperaturowy, elastyczny  kolor: szary | 10 | szt. | ZCZ | M02A |
| 14 | Klej do gwintów, niebieski płyn jednoskładnikowy  Opakowanie: 50 ml  do zabezpieczenia metalowych gwintów śrub, uniwersalny, zabezpiecza przed odkręceniem elementów w skutek drgań, do metali, stali nierdzewnej, aluminium, atest P1 NSF | 5 | szt. | ZCZ | M02A |
| 15 | Klej cyjanoakrylowy błyskawiczny KROPELKA, opakowanie 3g | 10 | szt. | ZCZ | M02A |
| 16 | Klej PATTEX wodoodporny do drewna,  opakowanie 250g | 2 | szt. | ZCZ | M02A |
| 17 | Klej butapren plus,  opakowanie 40 ml | 5 | szt. | ZCZ | M02A |
| 18 | Klej montażowy neoprenowy 100A,  opakowanie 300 ml | 5 | szt. | ZCZ | M02A |
| 19 | Klej do gumy kauczukowy TECHNICQLL, R-310  Opakowanie 20 ml | 5 | szt. | ZCZ | M02A |
| 20 | Elastyczna taśma naprawcza do pęknięć armatury, nasączona żywicą poliuretanową aktywowaną wodą. Czas całkowitego twardnienia 4minut. Twardość po utwardzeniu 70 Sh, wytrzymałość na rozciąganie 30-35 N/mm2 . Odporność temperaturowa 250 st. C. Odporna na działanie benzyny, olejów hydraulicznych, kwasu siarkowego (do 30%). Wytrzymałość na ciśnienie 15-30 bar. Wymiary 50mm x 1,8m. Data produkcji 2025r. Termin przydatności 2 lata. | 4 | szt. | ZCZ | M02A |
| 21 | Masa uszczelniająca  Opakowanie: 300 ml  Jednoskładnikowy uszczelniacz anaerobowy do sztywnych metalowych złączy kołnierzowych, półelastyczny, średnio demontowalny. | 10 | szt. | ZCZ | M02A |
| 22 | Bandaż 50x1500mm, do usuwania wycieków  Aktywowany zwykłą wodą, utwardza się w czasie około 20 minut  Podczas aplikacji doskonale przylega do metali, szkła, tworzyw sztucznych a także gumy | 10 | szt. | ZCZ | M02A |
| 23 | Bandaż 100x4500 do usuwania wycieków  Aktywowany zwykłą wodą, utwardza się w czasie około 20 minut  Podczas aplikacji doskonale przylega do metali, szkła, tworzyw sztucznych a także gumy | 10 | szt. | ZCZ | M02A |
| 24 | Bandaż 75x1500 do usuwania wycieków  Aktywowany zwykłą wodą, utwardza się w czasie około 20 minut  Podczas aplikacji doskonale przylega do metali, szkła, tworzyw sztucznych a także gumy | 10 | szt. | ZCZ | M02A |
| 25 | Silikon wysokotemperaturowy opakowanie 300ml-310ml  Niewrażliwy na wysokie temperatury (do 285°C)  Odporny na działanie paliw, olejów i smarów, tłuszczy, płynów mrozoodpornych i wielu innych chemikaliów  Doskonała przyczepność do metali, szkła i ceramiki  Nie wymaga primerów ani aktywatorów  Po utwardzeniu - trwale elastyczny i odporny na wszelkie wpływy atmosferyczne | 10 | szt. | ZCZ | M02A |

1. **Miejsce dostawy:**
2. Magazyn M010, ul. Stanisława Mikkego 4, 00-454 Warszawa, czynny w dni robocze (pon. – pt. – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:00 -13:00
3. Magazyn M02A, ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa, czynny we wtorki i czwartki w godzinach 7:00 -13:00