Dział księgowości:

- nie mniej niż 24m2

- 2 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 4 gniazdka data

- 4 gniazdka normalne

- 2 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknem nie otwieralnym

Pokój dyrektora:

- nie mniej niż 15m2

- 2 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 1 gniazdka data

- 1 gniazdka normalne

- 1 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknem nie otwieralnym

Pokój Prezesa

- nie mniej niż 25m2

- 2 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 1 gniazdka data

- 1 gniazdka normalne

- 1 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- drzwi ze szkła hartowanego

Pokój V-ce prezesa

- nie mniej niż 25m2

- 2 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 1 gniazdka data

- 1 gniazdka normalne

- 1 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- drzwi ze szkła hartowanego

4 salki do rozmów na osobności

- nie mniej niż 4m2

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 1 gniazdka data

- 1 gniazdka normalne

- 1 gniazda RJ45

- drzwi ze szkła hartowanego

- świetlik w dachu

2 Salki spotkań

- minimalna wielkość salki to 15 m2 w sumie minimum 30m2

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 1 gniazdka data

- 1 gniazdka normalne

- 1 gniazda RJ45

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknem nie otwieralnym

- świetlik w dachu

Sala szkoleniowa

- nie mniej niż 44m2

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 4 gniazdka data

- 4 gniazdka normalne

- 4 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV 2 szt

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknami nie otwieralnymi lub jednym dużym

- świetlik w dachu

Dział zakupów

- nie mniej niż 19 m2

- 2 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 4 gniazdka data

- 4 gniazdka normalne

- 2 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknem nie otwieralnym

Dział Exportu

- nie mniej niż 19m2

- 2 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 4 gniazdka data

- 4 gniazdka normalne

- 2 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknem nie otwieralnym

Dział klienta końcowego

- nie mniej niż 40m2

- 3 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 8 gniazdka data

- 8 gniazdka normalne

- 4 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV – 2 sztuki

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknem nie otwieralnym

Biuro dodatkowe

- nie mniej niż 25m2

- 2 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 4 gniazdka data

- 4 gniazdka normalne

- 2 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknem nie otwieralnym

Dział klienta agencyjnego

- nie mniej niż 40m2

- 3 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 8 gniazdka data

- 8 gniazdka normalne

- 4 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV – 2 szt

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknem nie otwieralnym

Dział graficzny + studio foto

- nie mniej niż 45m2

- 2 okna

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 8 gniazdka data

- 8 gniazdka normalne

- 8 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV – 2 sztuki

- w części studio foto 2 gniazdka normalne

- drzwi ze szkła hartowanego

- ściana na korytarz z oknem nie otwieralnym od strony biura (strefa foto bez okna)

Magazyn

Dział klienta końcowego

- nie mniej niż 12m2

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- 1 gniazdka normalne

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

Toaleta męska

- nie mniej niż 11m2

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- 2 umywalki

- 2 toalety

- 2 pisuary

Toaleta damska

- nie mniej niż 12m2

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- 2 umywalki

- 2 toalety

Kuchnia + miejsce relaksu

- nie mniej niż 43m2

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- podłączenie wody i kanalizacji (umywalka, zmywarka)

- 6 gniazdka normalne (zmywarka, podgrzewacz wody, mikrofalówka, czajnik, ekspres)

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

Archiwum

- nie mniej niż 9m2

- 1 gniazdka normalne

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

Serwerownia

- nie mniej niż 8m2

- klimatyzacja

- 4 gniazdka data

- 4 gniazdka normalne

- 4 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

Pustka po wejściu nie mniej niż 100 m2

- klimatyzator

- ogrzewanie podłogowe

- 2 gniazdka data

- 2 gniazdka normalne

- 2 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

Pokój dla kobiet

- gniazdko

- umywalka z podłączeniem do wody i kanalizacji

- drzwi z zamykaniem od środka

Pokój dla sprzątaczki

- gniazdko

- umywalka z podłączeniem do wody i kanalizacji

- podłączenie do kamery CCTV

- drzwi

-gniazdko

Biuro kierownika produkcji

- klimatyzator

- 2 gniazdka data

- 2 gniazdka normalne

- 2 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

- drzwi

Szatna damska na minimum 44 osoby

Szatnia męska na minimum 44 sosoby

Szatnie dostosowane do wymogów zgodnymi z obowiązującymi przepisami. W szatniach powinny zostać wydzielone pomieszczenie łaźni z dostosowaną ilością toalet, prysznicy, umywalek według przepisów.

Szatnia dla osób na wózkach inwalidzkich

Przystosowane dla 4% ilości miejsc oraz dostępu do toalety, z której komfortowo skorzysta osoba z niepełnosprawnością, z przestrzenią manewrową 150/150, pochwytami przy toaletach i miskach ustępowych i przestrzeni przesiadkowej przy obu stronach miski ustępowej

W strefie socjalnej także toalety – powinny być zlokalizowane tak by był łatwy dostęp z produkcji – toalety damskie i męskie z ilością zgodną z przepisami

W strefie socjalnej kuchnia na minimum 20 osób

- 2 zlewy z podłączeniem do wody i kanalizacji

- 2 umywalki z podłączeniem do wody i kanalizacji

W części produkcyjno magazynowej

Pomiszczenie Rozdzielni elektrycznej

- nie mniej niż 8 m2

Pomieszczenei gospodarcze

- nie mniej niż 11m2

- 2 gniazdka elektryczne

Dodatkowe toalety

- po przeciwnej stronie (by wyczerpać przepisy o odległości do toalety)

- męska

- damska/niepełnosprawnych

Przy bramach

Biuro dla magazyniera

- nie mniej niż 10m2

- drzwi

- kaloryfery spełniające wymagane normy cieplne

- klimatyzator

- 2gniazdka data

- 2 gniazdka normalne

- 1 gniazda RJ45

- podłączenie czujki ruchu

- podłączenie do kamery CCTV

Bramy i wejścia:

Hala część magazynowa

- podjazd do tirów typu dok – 1 sztuka – brama podnoszona elektrycznie

- brama 3x3 podnoszona elektrycznie z wyjazdem na płasko

Hala cześć produkcyjna

- 2x brama 3x3 podnoszona elektrycznie z wyjazdem na płasko

Bramy wyposażone w kontraktrony

Podłączenie kamer przy wejściu i wyjściu z każdej bramy

Inne pomieszczenia na hali

Kompresorownia

- wygłuszone pomieszczenie

- około 20 m2

- wyciąg ciepłego powietrza i skierowanie na hale (zimą) lub na zewnątrz (latem)

- napięcie elektryczne (siła) nie wiem ile kW

Warsztat

- około 8m2

- 2 gniazdka

W hali powinno panować temperatura 20-25 stopni i utrzymana wilgotność na poziomie 50-55%

Dodatkowy magazyn podręczny około 80 m2

W biurach, w pomieszczeniu socjalnym oraz na hali wszystkie dodatkowe pomieszczenia mogą zostać wykonane z ścianek w systemie gispowo-kartonowym

Przeszklone obszerne wejście główne

Okna poziome od jednej strony hali produkcjyjnej

Świetliki w dachu hali

Na korytarzu przy biurach handlowców 2 wnęki na szafy

Biura - okna i drzwi (zewnętrzne) wyposażone w kontraktrony i podłączone do systemu SSWiN

Przystosowanie hali w powietrze do zasilania

Ogrzewanie gazowe.

Droga, parkingi, place z kostki brukowej

Styl wykończenia biur – styl industralny prosty kratownica na suficie w kolorze czarnym

Kafelki szare/grafitowe, ściany białe, elementy betony architektoniczny, cegła

Hala minimum 4 m wysokości użytkowej

3 maszty na flagi