**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1\_08\_2024**

**Margo Pack sp. z o.o.**

**ul. Głęboka 32**

**37 – 200 Przeworsk**

**OFERTA**

**złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1\_08\_2024 dotyczące dostawy robót i materiałów budowlanych - zakup, dostawa, demontaż oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej.**

**UWAGA : W PONIŻSZYCH TABELACH NALEŻY WYPEŁNIĆ BIAŁE POLA**

1. **OFERENT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa oferenta** |  |
| **Adres** |  |
| **NIP** |  |
| **Nazwa i numer dokumentu rejestrowego** |  |
| **Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty** |  |
| **Telefon kontaktowy** |  |
| **e-mail** |  |

1. **OPIS OFERTY I CENY**
2. **PARAMETRY i CENA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA WALUTY W KTÓREJ PODANA JEST CENA** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Etap** | **Lp.** | **Nazwa** | **Wymiar**  **[mm]** | **Kolor** | | **Parametry** | | | **ilość szt.** | | **Cena netto** | | **VAT** | | **Cena brutto** | |
| **zewnętrzny** | **wewnętrzny** | **Parametr 1** | **Parametr 2** | **Parametr 3** |
| **Etap I realizacja najpóźniej do 15.10.2024 r.** | **1** | Okno | 880x1440 | antracyt | antracyt | *3. szybowe* | uchylno-rozwierne, lewe | min - Uw: 0,9 W/m2K | 13 | |  | |  | |  | |
| **2** | Parapet wewnętrzny | Dedykowany do okna 880x1440 | Antracyt lub zbliżony | | parapet kamienny /konglomerat/ grubość 20mm | Wykończenie krawędzi: Standard;  Wykończenie narożników: owalne;  Impregnacja (zalecana): Tak;  Rowek ociekowy: Nie. | głębokość parapetu 500mm | 13 | |  | |  | |  | |
| **3** | Okno | 1460x1100 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | 1/3 uchylno rozwierne, 2/3 rozwierne | min - Uw: 0,9 W/m2K | 1 | |  | |  | |  | |
| **4** | Parapet wewnętrzny | Dedykowany do okna 1460x1100 | Antracyt lub zbliżony | | parapet kamienny /konglomerat/ grubość 20mm | Wykończenie krawędzi: Standard;  Wykończenie narożników: owalne;  Impregnacja (zalecana): Tak;  Rowek ociekowy: Nie. | głębokość parapetu 500mm | 1 | |  | |  | |  | |
| **5** | Okno | 550x550 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | uchylno-rozwierne, lewe | min - Uw: 0,9 W/m2K | 1 | |  | |  | |  | |
| **6** | Parapet wewnętrzny | Dedykowany do okna 550x550 | Antracyt lub zbliżony | | parapet kamienny /konglomerat/ grubość 20mm | Wykończenie krawędzi: Standard;  Wykończenie narożników: owalne;  Impregnacja (zalecana): Tak;  Rowek ociekowy: Nie. | głębokość parapetu 500mm | 1 | |  | |  | |  | |
| **7** | Okno | 880x1090 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | uchylno-rozwierne, lewe | min - Uw: 0,9 W/m2K | 7 | |  | |  | |  | |
| **8** | Parapet wewnętrzny | Dedykowany do okna 880x1090 | Antracyt lub zbliżony | | parapet kamienny /konglomerat/ grubość 20mm | Wykończenie krawędzi: Standard;  Wykończenie narożników: owalne;  Impregnacja (zalecana): Tak;  Rowek ociekowy: Nie. | głębokość parapetu 500mm | 7 | |  | |  | |  | |
| **9** | Okno | 870x520 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | uchylno-rozwierne, lewe | min - Uw: 0,9 W/m2K | 1 | |  | |  | |  | |
| **10** | Parapet wewnętrzny | Dedykowany do okna 870x520 | Antracyt lub zbliżony | | parapet kamienny /konglomerat/ grubość 20mm | Wykończenie krawędzi: Standard;  Wykończenie narożników: owalne;  Impregnacja (zalecana): Tak;  Rowek ociekowy: Nie. | głębokość parapetu 500mm | 1 | |  | |  | |  | |
| **11** | Okno | 1470x1100 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | 1/3 uchylno rozwierne,  2/3 rozwierne | min - Uw: 0,9 W/m2K | 5 | |  | |  | |  | |
| **12** | Parapet wewnętrzny | Dedykowany do okna 1470x1100 | Antracyt lub zbliżony | | parapet kamienny /konglomerat/ grubość 20mm | Wykończenie krawędzi: Standard;  Wykończenie narożników: owalne;  Impregnacja (zalecana): Tak;  Rowek ociekowy: Nie. | głębokość parapetu 500mm | 5 | |  | |  | |  | |
| **13** | Okno | 1470x1100 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | 2/3 rozwierne,  1/3 uchylno rozwierne | min - Uw: 0,9 W/m2K | 4 | |  | |  | |  | |
| **14** | Parapet wewnętrzny | Dedykowany do okna 1470x1100 | Antracyt lub zbliżony | | parapet kamienny /konglomerat/ grubość 20mm | Wykończenie krawędzi: Standard;  Wykończenie narożników: owalne;  Impregnacja (zalecana): Tak;  Rowek ociekowy: Nie. | głębokość parapetu 500mm | 4 | |  | |  | |  | |
| **15** | Okno | 1540x1120 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | 1/2 uchylno rozwierne,  1/2 rozwierne | min - Uw: 0,9 W/m2K | 2 | |  | |  | |  | |
| **16** | Parapet wewnętrzny | Dedykowany do okna 1540x1120 | Antracyt lub zbliżony | | parapet kamienny /konglomerat/ grubość 20mm | Wykończenie krawędzi: Standard;  Wykończenie narożników: owalne;  Impregnacja (zalecana): Tak;  Rowek ociekowy: Nie. | głębokość parapetu 500mm | 2 | |  | |  | |  | |
| **17** | Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, | 1000x2000 | antracyt | antracyt | drzwi prawe + samozamykacz | przeszklenie na całości | min - Uw: 1,3 W/m2K | 1 | |  | |  | |  | |
| **Etap II realizacja najpóźniej do 31.03.2025** | **18** | Okno | 5410x1070 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | szklenie w ramie,  okno dzielone na 5 równych części | min - Uw: 0,9 W/m2K | 4 | |  | |  | |  | |
| **19** | Okno | 5700x1070 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | szklenie w ramie,  okno dzielone na 5 równych części | min - Uw: 0,9 W/m2K | 8 | |  | |  | |  | |
| **20** | Okno | 5600x1070 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | szklenie w ramie,  okno dzielone na 5 równych części | min - Uw: 0,9 W/m2K | 19 | |  | |  | |  | |
| **21** | Okno | 5500x1070 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | szklenie w ramie,  okno dzielone na 5 równych części | min - Uw: 0,9 W/m2K | 2 | |  | |  | |  | |
| **22** | Okno | 2450x1070 | antracyt | antracyt | 3. szybowe | szklenie w ramie,  okno dzielone na 3 równe części | min - Uw: 0,9 W/m2K | 1 | |  | |  | |  | |
| **23** | Brama przemysłowa segmentowa-otwieranie automatyczne | 3000x3500 | antracyt | biały | drzwi przejściowe prawe + samozamykacz | automat + otwieranie awaryjne | min - Uw: 1,3 W/m2K | 1 | |  | |  | |  | |
| **24** | Brama przemysłowa segmentowa-otwieranie automatyczne | 3000x3500 | antracyt | biały |  | automat + otwieranie awaryjne | min - Uw: 1,3 W/m2K | 1 | |  | |  | |  | |
| **25** | Brama przemysłowa segmentowa-otwieranie automatyczne | 3000x3000 | antracyt | biały | drzwi przejściowe prawe + samozamykacz | automat + otwieranie awaryjne | min - Uw: 1,3 W/m2K | 1 | |  | |  | |  | |
| **26** | drzwi zewnętrzne techniczne | 900x2000 | antracyt | antracyt | drzwi lewe + samozamykacz | - | min - Uw: 1,3 W/m2K | 2 | |  | |  | |  | |
| **27** | drzwi zewnętrzne techniczne | 1000x2000 | antracyt | antracyt | drzwi prawe | - | min - Uw: 1,3 W/m2K | 1 | |  | |  | |  | |
| **RAZEM** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **TERMIN REALIZACJI** | |
| **Deklarujemy realizację etapu I do dnia:** |  |
| **Deklarujemy realizację etapu II do dnia:** |  |
| 1. **GWARANCJA** | |
| **Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres miesięcy:** |  |

1. **OŚWIADCZENIA**
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy jego warunki i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych powyższą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty za najkorzystniejszą do zawarcia umowy na warunkach określonych zapytaniem ofertowym w tym z projektem umowy podpisanej w terminie określonym przez obie Strony.
6. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zawarte w ofercie są aktualne i prawdziwe.
7. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………..……  *Miejscowość, data* | ………………………..…………….……………………………..…………………  *Podpis osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta* |