**OGŁOSZENIE PRZETRGOWE**

1.

Przedmiot zamówienia: **Manometr puszkowy M100R; 0-10kPa; kl.1,6; M20x1,5**

Ilość: 50 sztuk

Specyfikacja: obudowa kwasoodporna bagnetowa; szyba szklana + świadectwo wzorcowania (kalibracji)

Dokumenty:

- Deklaracja zgodności z normą EN 837-3

- Świadectwo kontroli jakości

- Instrukcja obsługi w j. polskim

2.

Przedmiot zamówienia: **Manometr puszkowy M100R; 0-0,6MPa; kl.1,6; M20x1,5**

Ilość: 40 sztuk

Specyfikacja techniczna: obudowa kwasoodporna z pokrywą; szyba szklana + świadectwo wzorcowania (kalibracji)

Dokumenty:

- Deklaracja zgodności z normą EN 837-3

- Świadectwo kontroli jakości

- Instrukcja obsługi w j. polskim

3.

Przedmiot zamówienia: **Manometr puszkowy M100R; 0-6kPa; kl.1,6; M20x1,5**

Ilość: 30 sztuk

Specyfikacja techniczna: obudowa kwasoodporna bagnetowa; szyba szklana + świadectwo wzorcowania (kalibracji)

Dokumenty:

- Deklaracja zgodności z normą EN 837-3

- Świadectwo kontroli jakości

- Instrukcja obsługi w j. polskim

4.

Przedmiot zamówienia: **Kurek manometryczny fig.528**

Ilość: 50 sztuk

Specyfikacja techniczna: M20x1,5 z nakrętką rzymską, wkładka teflonowa

Dokumenty:

- Deklaracja zgodności z normą EN 12266

- Świadectwo kontroli jakości

- Instrukcja obsługi w j. polskim

**Inne wymagania:**

- Manometry muszą być fabrycznie nowe

- Brak możliwości składania ofert cząstkowych.

- Całość przetargu w ramach niniejszej części musi być realizowana przez jednego dostawcę